출제기준(필기)

직무 분야	인쇄․목재․가구․공예		중직무분야	목재․가구․공예		자격 종목	귀금속가공산업기사	적용 기간	2023.1.1.∼2026.12.31.
○ 직무내용 : 귀금속이나 보석을 주재료로 다양한 기법과 장비를 활용하여 디자인에 따라 주얼리를 비롯한 여러 장식용품을 제작·가공하는 직무이다.
필기검정방법		객관식			문제수		80	시험시간		2시간

필기 과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
귀금속 디자인	20	1. 보석디자인 기초	1. 렌더링 기초 표현	1. 입체 도형의 음영과 재질감 2. 원근법이해 3. 디자인 도구 활용 4. 장신구의 특징 5. 장신구 디자인 방법
			2. 보석 표현	1. 보석의 형태 구별 및 분류 2. 보석 작도 3. 보석의 연마 형태와 투명도 4. 보석 질감 및 광택 스케치
			3. 귀금속 표현	1. 귀금속 재료의 특성 2. 금속의 질감과 광택
			4. 디자인 일반	1. 디자인 의미와 성립 조건 2. 디자인 특징 및 분류 3. 디자인 요소 및 원리와 적용
		2. 보석디자인 도면 작업	도면작업 준비	1. 드로잉 도면 작성 및 도구, 재료 선택 2. 2D,3D 소프트웨어를 활용한 도면 제작
			2. 도면 그리기	1. 제도 일반(선의 종류와 제도 방법) 2. 투시도법(평면도법, 입체도법, 단면도법, 치수 기입법, 표준 작도 등) 3. 투상도법(투상도법의 종류 및 특성, 표준 작도 등)
			3. 도면 검토	1. 도면의 스케일과 치수 검토 2. 제도 검토
		3. 보석디자인 렌더링	금속의 색채 표현	1. 귀금속 채색 방법 2. 귀금속 재질과 형태, 명암, 광택 표현
			2. 보석의 색채 표현	1. 보석 특성 별 색채 표현 도구 및 재료 2. 보석의 투명도, 원근감, 특성 표현
			3. 보석세팅 표현	1. 보석의 형태, 크기, 색상 표현 방법 2. 보석과 귀금속 소재의 특성
			4. 렌더링 완성	1. 귀금속 품목별 렌더링
			5. 색채	1. 색의 기본 원리 2. 색의 분류 및 3속성 3. 색의 혼합 4. 색체계 및 색명법 (현색계, 표색계, 관용색명, 일반색명, 먼셀 표색계 등) 5. 색의 효과(대비, 감정, 시각적 효과) 6. 색채의 조화 및 배색
귀금속 및 보석 재료	20	1. 보석디자인 재료 조사	보석재료 조사	1. 보석 종류, 색상, 커팅 2. 감정자격 및 감정서 작성 3. 귀금속 보석 관련 법규
			2. 귀금속재료 조사	1. 귀금속 종류와 가공 기법 2. 금속 재료의 품위 감정과 검품
			3. 재료원가 조사	1. 원재료 검품 및 평가 2. 원가 조사
			4. 금속재료 일반	1. 금속재료의 특징 및 구조 2. 귀금속 재료의 특징 3. 비철금속 재료의 특징
		2. 귀금속품위 보조감정	시금법 검사	1. 시금석, 시금봉, 화학약품 준비 및 점검
			2. 비중 검사	1. 비중검사 방법 2. 시험물의 중량 측정 방법
			3. X-Ray 형광 분석	1. X-Ray 형광분석기의 원리 및 응용
			4. 귀금속 품위 감정	1. 귀금속 물리, 화학적 품위 감정
			5. 귀금속 회수 및 분석 방법	1. 귀금속 회수 및 분석방법
		3. 유색보석 특성 정립	유색 보석 정보	1. 유색보석의 명칭 2. 유색보석 생성 기원 및 분류 3. 유색보석의 채광
			2. 물리, 화학, 광학적 특성	1. 유색보석의 화학 결합과 결정 특성 2. 유색보석의 물리적 특성 3. 유색보석의 광학적 특성
			3. 보석 감별법	1. 유색석 감별 장비 및 기구 사용 2.. 무기질 보석의 특성 및 감별 3.. 유기질 보석의 특성 및 감별
			4. 합성석 및 모조 보석	1. 합성석의 종류 및 특성 2. 모조석의 종류 및 특성 3. 접합석의 종류 및 특성
		4. 다이아몬드 특성 정립	다이아몬드 정보	다이아몬드의 생성 다이아몬드의 특징(처리석, 합성석, 유사석)
			2. 다이아몬드 특성	다이아몬드의 결정 구조의 특성 2. 다이아몬드의 광학적 특성
			3. 다이아몬드 등급	1. 다이아몬드의 등급 요소
			4. 다이아몬드 감정	1. 다이아몬드 감정 장비 2. 4C에 의한 다이아몬드 감정
		5. 주얼리 출고관리	1. 검품	1. 귀금속의 품위, 보석의 중량, 디자인에 따른 검사 2. 표면처리 검사
			2. 생산품관리	1. 제품 분류 작업 2. 제품의 입·출고 관리
			3. 출고	1. 제품보증서 작성 2. 출고관리 방법
		6. 보석 캐보션 연마	1. 캐보션 연마 기법	1. 연마재료의 특징 2. 절삭재료의 특징 3. 광택제의 특징 4. 캐보션 연마 기법 5. 구형 연마 기법
		7. 보석 패싯 연마	1. 패싯팅 연마기법	1. 원석의 검사 및 재단방법 2. 대절단기법의 사용법 3. 소절단기법의 사용법 4. 패싯팅 연마기법 5. 기타 연마기법
귀금속 가공	20	귀금속 반지 세공	반지 도면 파악	반지 디자인 도면 이해 2. 작업 공정
			2. 반지 보석집 제작	1. 가공 재료 및 제작 기법 2. 보석집 및 부품 제작
			3. 반지 완성	1. 부속품 조립 땜 2. 표면 처리
		2. 귀금속 브로치 세공	브로치 디자인 파악	1. 브로치 디자인 도면 이해 2. 세공기법에 따른 장비와 도구
			2. 부속 장식 제작	1. 잠금장치 장식의 구조 및 형태
			3. 보석 세팅	1. 천연석, 합성석 분류 2. 보석집 또는 난발의 종류와 보석 세팅
		3. 귀금속 기초 조각	조각 방법 결정	1. 조각공구 및 조각 방법
			2. 감탕	1. 감탕의 용도 및 특징
			3. 기초 조각	1. 조각정의 용도
			4. 보석 세팅	1. 드릴의 사용 방법 2. 보석 세팅
			5. 조각 상태 확인	1. 문양조각 디자인 2. 조각세팅 된 보석 검사
		4. 귀금속 조립 가공	세공 조립	1. 부품의 형태와 조립
			2. 보석 세팅	1. 보석 세팅 공구와 재료 2. 보석 세팅 기법
			3. 세공 제품 검사	1. 용접, 미관, 균형, 사이즈 등 검사 및 마무리 2. 완성품의 형태, 귀금속품위, 스톤종류, 중량 등 확인
		5. 칠보	칠보기법	칠보기법의 재료, 종류, 특성
		6. 귀금속 가공기법	1. 귀금속 가공 측정공구 사용법 및 기초 가공법	1. 귀금속가공 측정 공구의 특징 2. 자르기, 뚫기, 줄질 등의 가공 기법 및 기공구 사용법
			2. 열처리 및 재료 가공 기법	1. 열처리작업 2. 재료 가공 기법
			3. 접합가공	1. 용접 및 땜 기법의 종류와 특성 2. 귀금속가공 땜 재료의 종류 및 특성 3. 기타 접합가공 기법
			4. 합금	1. 합금 및 합금 방법
			5. 단금, 조금, 상감기법	1. 단금기법 2. 조금기법 3. 상감기법
		7. 표면처리 재료	1. 표면처리	1. 세척, 연마, 광택 2. 착색제 사용법 3. 도금기법의 특징
귀금속 주조	20	귀금속 왁스카빙	1. 왁스재료 선별	1. 왁스(Wax)의 종류 2. 왁스카빙의 종류 3. 왁스카빙의 특성 및 기법
			2. 왁스원형 제작	1. 왁스 제작 공정 2. 왁스 제작 공구 3. 왁스원형의 중량과 금속의 비중 환산
			3. 왁스 보석집 제작	1. 왁스 보석집 제작 2. 보석의 형태와 세팅 방법
			4. 왁스표면 처리	1. 왁스 원형의 문양 표현 2. 왁스원형 검사 방법
		2. 귀금속 사출	1. 사출	1. 사출용 왁스의 도구 및 공구 2. 사출기 사용 방법 3. 고무주형에서 왁스 분리·수정 4. 물줄 작업
			2. 왁스트리 제작	1. 왁스트리 제작 방법 2. 금속 소요량 계산
		3. 귀금속 주조	주형틀 제작	1. 물줄 위치 2. 고무주형 제작
			2. 고무 주형 절개	1. 고무절개 방법 및 도구 2. 고무주형 수정 방법

출제기준(실기)

직무 분야	인쇄․목재․가구․공예	중직무분야	목재․가구․공예	자격 종목	귀금속가공산업기사		적용 기간		2023.1.1.∼2026.12.31.
○ 직무내용 : 귀금속이나 보석을 주재료로 다양한 기법과 장비를 활용하여 디자인에 따라 주얼리를 비롯한 여러 장식용품을 제작·가공하는 직무이다. ○ 수행준거 : 1. 귀금속 제품을 생산하기 위하여 왁스카빙 및 세공하는 방법으로 형태를 만들어 생산의 기본이 되는 제품의 원형을 만들 수 있다. 2. 모든 공정을 통해 완성된 제품이 주문자에게 인도되기 위하여 제품을 검품하고 세부사항을 작성하여 출고시키며 생산 제고를 관리할 수 있다. 3. 작업현장에서 작업자의 안전한 작업환경의 조성을 위하여 안전사고 예방과 안전사고 발생 시 대처, 작업장시설과 위험물질을 관리할 수 있다. 4. 디자인 도면에 따라 보석집과 부품 등을 만들어 반지를 제작할 수 있다. 5. 디자인 도면에 따라 보석특성에 따른 보석집 제작과 부품 등을 만들어 브로치를 제작할 수 있다. 6. 캐드나 원본을 통해서 나온 제품에 보석을 세팅할 수 있다. 7. 효율적이며 창의적인 보석디자인을 위하여 보석과 귀금속 및 다양한 신소재와 원가를 조사하고 디자인 개발에 효과적으로 적용할 수 있다. 8. 최종적으로 확정된 디자인의 컴퓨터 디자인 및 샘플제작 작업을 위해 제도 도구나 컴퓨터 프로그램을 활용하여 도면을 제시할 수 있다.
실기검정방법			작업형			시험시간		5시간 30분 정도

실기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
귀금속가공 실무	1. 귀금속 왁스카빙	1. 왁스재료 선별하기	1. 의뢰된 디자인에 따라 왁스를 선정 할 수 있다. 2. 선별된 왁스(Wax)의 종류에 따라 알맞은 공구를 준비 할 수 있다. 3. 왁스 재료에 따라 장비를 준비하고 세팅 할 수 있다.
		2. 왁스원형 제작하기	1. 왁스 표면에 따라 디자인 도안을 그릴 수 있다. 2. 디자인 도안에 따라 왁스를 재단 할 수 있다. 3. 재단된 왁스에 따라 공구를 이용하여 형태를 만들 수 있다. 4. 완성된 왁스원형의 중량을 귀금속 종류와 품위에 따라 비중을 환산 할 수 있다.
		3. 왁스 보석집 제작하기	1. 보석의 디자인에 따라 왁스를 재단 할 수 있다. 2. 재단된 왁스에 따라 왁스공구를 사용하여 보석형틀을 제작 할 수 있다. 3. 보석형틀 디자인과 보석의 형태에 따라 난집과 난발을 제작 할 수 있다. 4. 보석의 형태와 세팅 방법에 따라 보석물림 자리를 만들 수 있다.
		4. 왁스표면 처리하기	1. 디자인 의도에 따라 왁스 원형의 표면에 도안을 새길 수 있다. 2. 왁스 표면의 문양에 따라 인두기를 사용할 수 있다. 3. 왁스 표면의 문양에 따라 핸드피스 바, 톱, 조각도를 사용할 수 있다. 4. 왁스 원형의 각 부분별 음각과 양각의 특징에 따라 광택을 낼 수 있다. 5. 디자인 의도에 따라 왁스원형의 형태, 표면, 비율, 두께상태를 검사 할 수 있다.
	2. 주얼리 출고관리	1. 검품하기	1. 귀금속과 보석품위, 중량, 디자인에 따라 검사항목을 확인 할 수 있다. 2. 디자인 의도에 따라 보석 사용여부와 보석물림 상태를 확인 할 수 있다. 3. 디자인 의도에 따라 표면처리에 대하여 확인 할 수 있다. 4. 부적격 제품 원인에 따라 재작업, 폐기 등의 결정을 내릴 수 있다.
		2. 생산품관리하기	1. 제품분류에 따라 문서화 작업 할 수 있다. 2. 제품리스트 양식에 따라 촬영 및 편집할 수 있다. 3. 제품의 입·출고 상황 기록에 따라 생산품을 관리 할 수 있다. 4. 관리자 지시에 따라 제품을 확인하고 재고품을 관리할 수 있다.
		3. 출고하기	1. 제품에 따라 제품보증서를 작성할 수 있다. 2. 납품서 항목에 따라 검품사항을 작성할 수 있다. 3. 제품 형태에 따라 손상이 가지 않도록 포장방법을 결정할 수 있다. 4. 제품이 바뀌지 않도록 포장에 따라 제품명, 고유번호, 전산코드 작업 등을 할 수 있다.
	3. 귀금속 가공안전관리	1. 작업안전관리하기	1. 사고 발생 대책 수립에 따라 안전사고를 사전에 예방할 수 있다. 2. 설비·작업공정에 필요한 안전사항에 따라 작업할 수 있다. 3. 내부 관련법규와 규정에 따라 안전지침과 수행상황을 관리·감독 할 수 있다. 4. 안전기준에 따라 보호 장비착용 및 안전작업 요령을 교육할 수 있다.
		2. 인화물질·화공약품관리하기	1. 관리기준에 따라 화공약품을 관리하고 사용 할 수 있다. 2. 위험물질의 취급 시 분류에 따라 폭발·화재·누출을 방지 할 수 있다. 3. 인화성물질 사용 시 주의사항과 화재예방 훈련을 교육 할 수 있다. 4. 오염발생 억제 및 최소화를 위한 일정한 체계에 따라 오염물질을 관리 할 수 있다.
		3. 감전 및 화재예방하기	1. 전기사용 부주의로 인한 감전사고 방지 대책을 수립 할 수 있다. 2. 감전예방 보수 및 대책에 따라 예방 교육 할 수 있다. 3. 감전사고 예방장치 차원의 정기점검에 따라 이상 시 전문기관에 의뢰 할 수 있다. 4. 감전사고 발생 시 응급조치와 대처방법을 교육 할 수 있다.
		4. 공구·장비 관리하기	1. 공구·장비실에 보관설비, 시설, 잠금 등의 안전설비와 장치를 하여 관리할 수 있다. 2. 작업장 내의 기계와 공구를 정리·정돈 할 수 있다. 3. 기계, 공구 등의 작동유무와 결함유무에 따라 점검·유지·관리 할 수 있다. 4. 장비와 공구 분류와 보관요령의 숙지에 따라 관리가 용이하도록 운영할 수 있다.
		5. 작업장 정리정돈하기	1. 작업장 내 장비주변과 장비의 부속물을 청소에 따라 이상 유무를 판단할 수 있다. 2. 작업장 내 현장의 개선점을 문서화 하여 교육하고 생활화할 수 있다. 3. 안전점검의 날(매월 4일)을 정하여 작업장 전반에 대한 점검을 할 수 있다.
	4. 귀금속 반지 세공	1. 반지 도면 파악하기	1. 반지 특성에 따른 디자인 도면을 파악할 수 있다. 2. 디자인에 따라 반지 제작에 대한 작업 공정과 제작 시간을 파악할 수 있다. 3. 디자인에 따라 부품과 보석집 제작을 계획할 수 있다. 4. 제품의 귀금속 함량별 중량을 계산할 수 있다.
		2. 반지 보석집 만들기	1. 반지 제작에 따라 가공 재료를 준비할 수 있다. 2. 반지 제작에 따라 가공 기법을 사용할 수 있다. 3. 반지에 파이프, 체널, 인비져블 보석집을 만들 수 있다. 4. 다양한 반지 보석을 세팅 할 수 있다.
		3. 반지 부속품 만들기	1. 반지 도면에 따라 부품별 공정을 파악할 수 있다. 2. 반지 우데, 반지 받침틀, 당초무늬 등을 부품별로 제작을 할 수 있다. 3. 반지 부속품 제작에 따른 공정시간을 계산할 수 있다.
		4. 반지 완성하기	1. 반지 디자인에 따라 부속품을 조립 땜 할 수 있다. 2. 디자인에 따라 반지를 완성 할 수 있다. 3. 반지 디자인에 따라 표면 처리를 할 수 있다. 4. 반지 디자인에 따라 세팅을 할 수 있다.
	5. 귀금속 브로치 세공	1. 브로치 디자인 파악하기	1. 브로치 디자인을 이해하고 작업방법과 입체 표현 정도를 파악 할 수 있다. 2. 브로치 디자인을 이해하고 보석의 종류, 다양한 색상을 파악할 수 있다. 3. 브로치 디자인 의도에 따라 제품의 표면 표현방법을 파악할 수 있다. 4. 브로치 디자인에 따른 세공기법에 따라 장비, 도구 등과 재료를 준비할 수 있다.
		2. 부속 장식 만들기	1. 핀 장식을 만들 수 있다. 2. 스프링장식을 만들 수 있다. 3. 시계장식 잠금장치를 만들 수 있다. 4. 다양한 연결부분 형태와 부속장식을 만들 수 있다.
		3. 브로치 부속품 만들기	1. 브로치 제작에 따라 도면을 파악 후 작업공정을 구분하고 시간을 계산할 수 있다. 2. 브로치 제작에 따라 부품별 제작을 할 수 있다. 3. 보석의 종류별 형태에 따라 부속 보석집을 만들어 땜할 수 있다. 4. 입체표현을 위한 높이조정을 위해 보조선을 넣어 땜할 수 있다.
		4. 보석 세팅하기	1. 천연석, 합성석을 파악 할 수 있다. 2. 보석의 유형별 보석집 형태에 따라 세공기법을 적용하여 세팅 할 수 있다. 3. 보석과 보석집 또는 난발의 형태를 파악 한 후 보석을 세팅 할 수 있다.
		5. 브로치 완성하기	1. 브로치 디자인에 따라 부속품을 조립 땜 할 수 있다. 2. 디자인에 따라 다양한 재료를 사용하여 브로치를 완성 할 수 있다. 3. 브로치 디자인에 따라 표면 처리를 할 수 있다. 4. 브로치 디자인에 따라 보석세팅을 할 수 있다.
	6. 귀금속 기초 조각	1. 조각 방법 결정하기	1. 디자인에 따라 조각방법을 파악할 수 있다. 2. 조각방법에 따라 공구를 선정하고 손질할 수 있다. 3. 조각할 작업물에 따라 품위와 형태를 확인할 수 있다.
		2. 감탕하기	1. 감탕 및 보조도구를 선택 할 수 있다. 2. 작업 형태에 따라 감탕으로 작업물을 고정할 수 있다. 3. 감탕에서 작업물을 열로 분리하고 약품을 활용하여 감탕 잔여물을 제거할 수 있다.
		3. 기초 조각하기	1. 조각정을 작업에 맞게 기초 연마 할 수 있다. 2. 조각정으로 일정한 직선을 조각 할 수 있다 3. 조각정으로 곡선을 조각 할 수 있다.
		4. 보석 세팅하기	1. 드릴을 사용하여 보석자리를 손질할 수 있다. 2. 도구를 사용하여 보석자리에 보석을 넣을 수 있다. 3. 조각정을 이용하여 보석을 세팅할 수 있다.
		5. 조각 상태 확인하기	1. 문양조각에 따라 디자인 의도와 일치여부를 확인할 수 있다. 2. 조각세팅이 디자인 의도에 따라 맞게 자리 잡고 있는지 확인할 수 있다. 3. 세팅 된 보석들이 깨어짐, 뒤틀림이 없는지 확대경으로 확인할 수 있다.
	7. 보석디자인 재료 조사	1. 보석재료 조사하기	1. 소비자의 요구 분석에 따른 선호 보석 종류, 색상, 커팅, 세팅기법에 대해 조사할 수 있다. 2. 디자인 개발에 적용 가능한 다양한 보석 재료를 파악하여 디자인 콘셉트에 맞게 선택 할 수 있다. 3. 보석 재료 별 가격 기준 분석표를 도출하여 디자인 개발에 따른 예산 설정 시 제시 할 수 있다. 4. 보석감정 기관이나 관련 전문서적을 통해 보석 감정, 감별 및 평가에 대한 기본 지식을 확보할 수 있고, 디자인 개발에 적용 할 수 있다.
		2. 귀금속재료 조사하기	1. 소비자의 요구 분석에 따른 선호 귀금속 종류와 가공 기법에 대해 조사 할 수 있다. 2. 디자인 개발에 적용 가능한 다양한 귀금속 재료를 파악하여 디자인 콘셉트에 맞게 선택할 수 있다. 3. 귀금속 재료 별 가격 기준 분석표를 도출하여 디자인 개발에 따른 예산 산정 시 제시할 수 있다. 4. 귀금속 감정기관 등을 통해서 귀금속 재료의 품위 감정과 검품을 할 수 있다.
		3. 신소재 조사하기	1. 보석과 귀금속을 대체할 수 있는 신소재 자료 수집과 조사를 통해 특성과 종류에 대한 보고서를 작성할 수 있다. 2. 디자인 개발에 적용 가능한 다양한 신소재를 파악하여 디자인 개발에 적극 반영할 수 있다. 3. 21세기 주력 산업기술인 신소재와, 주얼리 산업의 기 사용 소재를 기술 접목하여 디자인 개발에 시너지 효과를 창출할 수 있다. 4. 신소재 재료별 가격 기준 분석표를 도출하여 디자인 개발에 따른 예산을 산정할 수 있다.
		4. 재료원가 조사하기	1. 국내·외 시세 동향을 파악하여 원·재료비를 조사하고 시장 보고서를 작성할 수 있다. 2. 감정기관을 활용한 원재료 검품 및 평가 후, 원가를 조사할 수 있다. 3. 소비자의 요구분석에 따른 제품 판매가격의 적합성을 판단할 수 있다.
	8. 보석디자인 도면 작업	1. 도면작업 준비하기	1. 핸드 드로잉 도면 작성을 위해 도구 및 재료를 선택하여 준비 할 수 있다. 2. 제도의 특수성에 따라 보석디자인 제도에 필요한 전문도구를 사용 할 수 있다. 3. 2D 디자인 소프트웨어, 3D CAD를 활용하여 모형제작, 시작품 제작 및 대량생산을 위한 도면을 제작할 수 있다.
		2. 도면 그리기	1. 구조의 정확도, 치수의 정밀도, 선사용의 적절성을 고려하여 제작 의도에 필요한 정보를 충분히 반영할 수 있다. 2. 물체 크기의 단위는 m/m로 스케일(scale)은 1:1을 적용하여 표현할 수 있다. 3. 도면은 2면도, 3면도를 기준으로 하며 좌, 우측의 형태가 다를 경우 4면도를 적용하여 표현할 수 있다. 4. 반지의 호수 및 내경(m/m)을 적용하여 표현 할 수 있다. 5. 제품의 특성을 위해 부분 설명 및 상세 도면을 적용할 수 있다. 6. 완성도를 위해 디자인과 도면을 검토하여 수정 내용을 반영 할 수 있다.
		3. 도면 검토하기	1. 작성 된 도면의 스케일과 치수를 검토 할 수 있다. 2. 작성 된 도면이 디자인 개발 의도와 일치하는지 검토 할 수 있다. 3. 작성 도면을 DB화하여 체계적으로 관리할 수 있다. 4. 작성된 도면이 KS규격에 의한 제도 기법과 일치하는지 검토 할 수 있다.
		4. 도면 완성하기	1. 선정된 스케치는 KS규격에 맞춰 1:1 스케일의 완성 도면으로 제시 할 수 있다. 2. 제도 도구를 활용하여 도면 용지위에 정확히 핸드드로잉 제도를 할 수 있다. 3. 렌더링이 가능하도록 도면을 입체도로 그릴 수 있다. 4. 디자인 의도와 일치하는 도면으로 제시 할 수 있다.