출제기준(필기)

직무 분야	기계	중직무분야		기계장비설비․설치	자격 종목	건설기계정비기사		적용 기간	2023.1.1.〜2026.12.31.
○ 직무내용 : 건설기계정비에 관한 전문 지식과 기술을 바탕으로 건설기계의 유지 관리와 각종 기기 · 시험기를 사용하여 현장에서 발생하는 건설기계의 결함이나 고장부위를 점검 및 진단하고, 정비의 현장 지도 및 감독을 하는 관리자로서의 역할을 수행하는 직무이다.
필기검정방법			객관식		문제수		100	시험시간		2시간 30분

필기 과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
일반기계공학	20	1. 기계재료	1. 철과 강	1. 주철 2. 탄소강 3. 합금강 4. 공구강 및 합금강
			2. 비철금속 및 그 합금	1. 구리 2. 알루미늄 3. 니켈 4. 마그네슘 5. 기타 비철금속재료
			3. 비금속 재료	1. 보온재료 2. 패킹 및 벨트용 재료
			4. 표면처리 및 열처리	1. 표면경화 2. 담금질, 풀림, 뜨임, 불림
		2. 기계의 요소	1. 결합용 기계요소	1. 나사 2. 키, 핀, 코터 3. 리벳 및 용접
			2. 축관계 기계요소	1. 축 및 축이음 2. 베어링
			3. 전동용 기계요소	1. 기어 2. 벨트, 체인, 로프 3. 마찰차 및 캠
			4. 제어용 기계요소	1. 스프링 2. 브레이크
		3. 기계공작법	1. 주조	1. 주조공정 2. 원형의 종류 3. 주형 및 조형법
			2. 측정 및 손 다듬질	1. 측정기 종류 및 측정법 2. 손 다듬질 공구 및 특징
			3. 소성가공법	1. 소성가공의 개요 및 종류 및 특징 2. 판금 가공 종류 및 특징
			4. 공작기계의 종류 및 특성	1. 선반 및 밀링 2. 드릴링 및 연삭
			5. 용접	1. 전기용접 2. 가스용접, 절단 및 가공 3. 특수용접 종류 및 특성
		4. 유압기계	1. 유압기계 기초이론	1. 유압기초 및 일반사항 2. 유압장치의 구성 및 유압유
			2. 유압 기기	1. 유압펌프 및 모터 2. 유압 밸브 3. 유압실린더와 부속기기
			3. 유압 회로	1. 유압회로의 기호 2. 유압회로의 구성 3. 유압회로 및 응용(전자제어시스템 포함)
		5. 재료역학	1. 응력과 변형 및 안전율	1. 응력과 변형 및 안전율, 탄성계수 2. 신축에 따른 열응력
			2. 보속의 응력과 처짐	1. 보의 종류 및 반력 2. 보의 응력과 처짐
			3. 비틀림	1. 단면계수와 비틀림 모멘트
유압기기 및 건설기계안전관리	20	1. 건설기계유압기기	1. 유압의 개요	1. 유압기초 2. 유압장치의 구성 및 유압유
			2. 유압기기	1. 유압 펌프 2. 유압 밸브 3. 유압실린더와 유압모터 4. 부속기기
			3. 유압회로	1. 유압회로의 기호 2. 유압회로의 구성 3. 유압회로 및 응용(전자제어시스템 포함)
			4. 유압을 이용한 기계	1. 유압기계의 일반 2. 건설기계
		2. 건설기계 안전관리	1. 산업안전 일반	1. 안전기준 및 진단 2. 안전보건표지
			2. 건설기계 정비에 대한 안전	1. 정비에 관한 안전 일반 2. 기관 및 시험기 취급 3. 건설기계 차체 취급 4. 유압장치 취급 5. 작업장치 취급 6. 정비용 기계안전 7. 수공구 및 특수공구 8. 용접
내연기관	20	1. 내연기관 개요	1. 기관의 정의 및 특징	1. 내연기관의 정의 2. 내연기관의 분류 3. 내연기관의 특징
			2. 기관 작동원리 및 밸브 개폐선도	1. 4행정 사이클 기관 2. 2행정 사이클 기관 3. 밸브 개폐선도
		2. 기관의 열이론	1. 열역학의 기초사항	1. 열역학 법칙 2. 이상기체의 상태방정식
			2. 열역학적사이클	1. 오토 사이클 2. 디젤 사이클 3. 사바테 사이클 4. 사이클 비교 5. 연료, 공기 사이클
		3. 기관의 성능	1. 기관의 출력	1. 평균유효압력 2. 제동마력 3. 축마력
			2. 기관의 효율	1. 이론 열효율 2. 도시 열효율 3. 제동 열효율 4. 선도 계수 5. 기계 효율
			3. P-V 선도, 연료소비율, 동력계	1. 지압 선도 2. 연료 소비율 3. 동력계의 종류
			4. 흡입 공기	1. 체적 효율 2. 충진 효율
			5. 기관의 연료 및 노크	1. 연료의 분류 2. 가솔린 기관 연료 3. 디젤 기관의 연료 4. 노크의 발생원인 5. 노크 방지책
			6. 기관의 연소 및 배기가스	1. 배기가스 종류 및 방지책
		4. 기관 주요부	1. 헤드 및 실린더와 연소실	1. 헤드 및 실린더 2. 연소실의 종류 3. 각 연소실의 장단점
			2. 흡․배기장치	1. 흡기 장치 2. 배기 장치
			3. 피스톤 및 피스톤 링	1. 피스톤 구조 2. 피스톤 구비조건 3. 피스톤핀고정 방식 4. 피스톤 링
			4. 크랭크 축 및 플라이 휠	1. 크랭크축 2. 플라이 휠
		5. 기관 부속장치	1. 윤활유 및 윤활장치	1. 윤활의 목적 2. 윤활의 종류 3. 윤활유 분류 및 구비조건 4. 윤활 방식 및 장치
			2. 연료 장치	1. 가솔린 기관 연료 장치 2. 디젤 기관의 연료 장치
			3. 소기 및 과급장치	1. 2행정 사이클 기관의 소기 2. 소기의 형식 3. 과급의 종류 및 장점
			4. 냉각장치	1. 냉각 장치 작동 원리 2. 냉각장치 구성 요소
		6. 각종 기관특성	1. 가솔린 및 디젤기관	1. 가솔린 기관 2. 디젤 기관
			2. 기타 기관	1. 로터리 기관 2. 가스 터빈 3. 제트 기관 4. 석유기관 및 소구 기관
건설기계정비	20	1. 엔진	1. 기관본체정비	1. 헤드 및 실린더 2. 피스톤 및 크랭크축 3. 밸브기구
			2. 윤활 및 냉각장치정비	1. 윤활장치 2. 냉각장치
			3. 연료장치정비	1. 연료장치 2. 연료분사펌프 3. 전자제어 연료분사장치
			4. 흡ㆍ배기 장치정비	1. 흡ㆍ 배기장치 2. 과급장치
			5. 전자제어장치 정비	1. 전자제어 센서 2. 전자제어 회로점검
			6. 배출가스 저감장치정비	1. 유해 배출가스 저감장치 2. 엔진 배출가스
		2. 차체	1. 동력 전달 장치	1. 클러치 및 수동변속기 2. 자동변속기 3. 종 감속장치 4. 휠 및 타이어
			2. 제동장치	1. 제동장치 개요 2. 유압식 제동장치 3. 공기식 제동장치 4. 전자제어식 제동장치
			3. 조향 및 현가장치	1. 조향장치 2. 현가장치
			4. 무한궤도	1. 롤러 프레임 2. 하부 주행체 구성품
		3. 전기․전자장치 정비	1. 전기전자	1. 전기 전자 기초이론 2. 반도체 개요
			2. 축전지	1. 축전지 점검
			3. 시동 및 예열장치	1. 시동장치 2. 시동장치 회로 3. 예열장치 4. 예열장치 회로
			4. 충전장치	1. 충전장치 2. 충전장치회로
			5. 계기 및 등화장치정비	1. 등화장치 및 회로 2. 계기장치 3. 보안장치 4. 안전장치
			6. 냉․난방장치	1. 냉․난방장치 2. 냉․난방장치 회로
		4. 작업장치정비	건설기계	1. 불도저 2. 굴착기 3. 로더 4. 지게차 5. 스크레이퍼 6. 덤프트럭 7. 기중기 8. 모터그레이더 9. 롤러 10. 노상안정기 11. 콘크리트뱃칭플랜트 12. 콘크리트피니셔 13. 콘크리트살포기 14. 콘크리트믹서트럭 15. 콘크리트펌프 16. 아스팔트믹싱플랜트 17. 아스팔트피니셔 18. 아스팔트살포기 19 골재살포기 20. 쇄석기 21. 공기압축기 22. 천공기 23. 항타 및 항발기 24. 자갈채취기 25. 준설선 26. 특수건설기계 27. 타워크레인
		5. 건설기계 작업량	1. 각 건설기계의 작업량	1. 불도저 2. 굴삭기 3. 로더 4. 덤프트럭 등
			2. 건설기계성능	1. 기중기 2. 타워크레인 등
기계열역학	20	1. 열역학의 기본사항	1. 기본개념	1. 열역학시스템과 검사체적 2. 물질의 상태와 상태량 3. 과정과 사이클 등
			2. 용어와 단위계	1. 질량, 길이, 시간 및 힘의 단위계 등
		2. 순수물질의 성질	1. 물질의 성질과 상태	1. 순수물질 2. 순수물질의 상평형 3. 순수물질의 독립상태량
			2. 이상기체	1. 이상기체와 실제기체 2. 이상기체의 상태 방정식 3. 이상기체의 성질 및 상태 변화 등
		3. 일과 열	1. 일과 동력	1. 일과 열의 정의 및 단위 2. 일이 있는 몇 가지 시스템 3. 일과 열의 비교
			2. 열전달	1. 전도, 대류, 복사의 기초
		4. 열역학의 법칙	1. 열역학 제1법칙	1. 열역학 제 0법칙 2. 밀폐계 3. 개방계
			2. 열역학 제2법칙	1. 비가역과정 2. 엔트로피
		5. 각종 사이클	1. 동력사이클	1. 동력시스템 개요 2. 랭킨사이클 3. 공기표준 동력 사이클 4. 오토, 디젤, 사바테 사이클 5. 기타 동력 사이클
			2. 냉동사이클	1. 냉동시스템 개요 2. 증기압축 냉동사이클 3. 암모니아 흡수식 냉동사이클 4. 공기표준 냉동사이클 5. 열펌프 및 기타 냉동사이클
		6. 열역학의 응용	1. 열역학의 적용사례	1. 압축기 2. 엔진 3. 냉동기 4. 보일러 5. 증기 터빈 등

출제기준(실기)

직무 분야	기계	중직무분야		기계장비설비·설치	자격 종목	건설기계정비기사		적용 기간	2023.1.1.〜2026.12.31.
○ 직무내용 : 건설기계정비에 관한 전문 지식과 기술을 바탕으로 건설기계의 유지 관리와 각종 기기 · 시험기를 사용하여 현장에서 발생하는 건설기계의 결함이나 고장부위를 점검 및 진단하고, 정비의 현장 지도 및 감독을 하는 관리자로서의 역할을 수행하는 직무이다. ○ 수행준거 : 1. 건설기계의 구조 및 기능을 이해하고, 결함이나 고장원인을 분석하여 정비를 할 수 있다. 2. 각종 시험 사용하여 현장에서 발생하는 건설기계 결함 및 고장원인을 찾아 분석하고 예방을 할 수 있다. 3. 고급 지식과 기술을 바탕으로 정비 현장의 지도 및 감독을 할 수 있다.
실기검정방법			작업형		시험시간		5시간 40분 정도

실기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
건설기계정비 작업	1. 정비계획 준비	1. 고장 접수하기	1. 사규에서 정한 고객응대 요령에 따라 고객의 요청사항을 파악할 수 있다. 2. 건설기계등록증 기재 내용에 따라 기종 및 제작년도를 확인할 수 있다. 3. 건설기계등록증 기재 내용에 따라 등록번호 및 차대(차체)일련번호를 확인할 수 있다. 4. 고객이 정비 요청한 사항을 파악하여 건설기계의 위치와 소유자를 확인하여 출장 준비를 할 수 있다. 5. 고객관리 프로그램을 활용하여 접수대장 작성 및 전산등록을 할 수 있다.
		2. 진단하기	1. 입고된 건설기계의 상태를 점검하고 고장부위를 파악하여 점검표를 작성할 수 있다. 2. 검사기기를 사용하여 고장부위에 대한 진단을 할 수 있다. 3. 고장부위에 사용될 부품종류, 개수 및 작업공정수를 파악할 수 있다. 4. 건설기계의 정비지침서를 활용하여 작업지시서를 작성할 수 있다. 5. 작업지시서에 따라 정비계획을 수립할 수 있다.
		3. 견적산출하기	1. 정비부품 목록을 활용하여 소요부품 및 자재의 수량과 가격을 확인할 수 있다. 2. 정비지침서에 따라 작업 난이도를 파악하여 정비소요 시간을 결정할 수 있다. 3. 작업 여건 및 난이도에 따라 적정인원을 배치할 수 있다. 4. 기술자의 숙련도를 고려하여 사규에 따라 공임을 결정할 수 있다. 5. 사내 견적산출프로그램을 활용하여 점검정비견적서를 작성할 수 있다.
		4. 계약검토하기	1. 고객의 건설기계 출고 요구날짜를 고려하여 정비기간을 검토할 수 있다. 2. 견적서에 따라 요구된 정비부품의 품질수준을 확인할 수 있다. 3. 고객의 정비품질 요구조건을 고려하여 부품 및 정비가격을 최종 결정할 수 있다. 4. 고객의 결재방법에 따라 계약조건을 결정할 수 있다. 5. 사후관리 규정(건설기계관리법 등)에 따라 보증기간을 확인하고 고객에게 설명할 수 있다.
		5. 작업준비 하기	1. 견적서에 따라 정비부위를 파악하고 작업지시서를 작성할 수 있다. 2 정비작업 조건에 따라 안전장비의 종류 및 착용여부를 확인할 수 있다.
	2. 엔진본체정비	1. 실린더헤드 정비하기	1. 작업장 바닥의 오염방지를 고려하여 엔진오일을 빼낼 수 있다. 2. 전기배선 및 커넥터부위가 손상되지 않도록 주의하여 탈거할 수 있다. 3. 과급기가 손상되지 않도록 주의하여 흡ㆍ배기장치를 탈거할 수 있다. 4. 실린더헤드 볼트를 분해순서에 따라 풀고 실린더헤드를 탈거할 수 있다.
		2. 엔진블록 정비하기	1. 오일팬 고정볼트와 오일팬이 손상되지 않도록 주의하여 오일팬 및 오일펌프를 탈거할 수 있다. 2. 지정된 공구 및 지그를 사용하여 피스톤 및 실린더를 탈거할 수 있다. 3. 크랭크축 메인베어링의 순서가 바뀌지 않도록 주의하여 크랭크축을 탈거한 후 수직으로 세워 보관할 수 있다. 4. 탈거 및 분해의 역순으로 조립할 수 있다.
	3. 엔진주변장치 정비	1. 연료장치 정비하기	1. 연료 분사펌프 파이프를 순서가 바뀌지 않게 탈거할 수 있다. 2. 분사노즐(인젝터)을 탈거 후 점검하여 이상유무를 확인하고 노즐시험기를 사용하여 분사압력, 분사상태를 점검할 수 있다. 3. 연료 분사펌프를 탈거 후 연료분사시기를 조정하고 분사펌프시험기를 사용하여 분사량 및 불균율을 점검할 수 있다. 4. 1, 2차 연료여과기의 교환시기 등을 고려하여 오염여부, 누유여부를 점검하고 교환할 수 있다.
		2. 윤활장치 정비하기	1. 건설기계를 수평으로 유지한 상태에서 오일점검게이지를 사용하여 오일량 적정여부 및 오염여부를 점검할 수 있다. 2. 엔진 시동을 걸고 규정rpm을 유지한 상태에서 오일압력게이지를 사용하여 오일압력을 측정할 수 있다. 3. 오일여과기의 교환시기 등을 고려하여 오염여부, 누유여부를 점검하고 교환할 수 있다. 4. 엔진오일 압력이 규정값 이하일 경우 오일펌프를 점검 및 교환할 수 있다. 5. 로커암 커버(덮개), 유압호스, 오일팬의 누유여부를 점검할 수 있다.
		3. 냉각장치 정비하기	1. 냉각수의 오염여부를 점검하고 비중계를 사용하여 빙점을 확인할 수 있다. 2. 냉각수의 누수여부 및 냉각핀의 손상여부를 점검하고 압력캡시험기를 사용하여 라디에이터 압력캡을 시험할 수 있다. 3. 냉각수 연결호스의 누수 및 경화여부를 점검할 수 있다. 4. 냉각수 펌프의 누수, 소음 및 진동을 고려하여 고장여부를 점검하고 교환할 수 있다. 5. 냉각수 펌프 구동벨트의 장력 및 균열여부를 점검하고 교환할 수 있다. 6. 냉각수 온도가 규정 값 이상의 경우 냉각수량, 냉각팬, 수온조절기 등을 점검할 수 있다.
		4. 흡․배기 장치 정비하기	1. 공기여과기의 교환주기를 고려하여 공기여과기를 점검할 수 있다. 2. 과급기의 소음, 진동 및 누유를 고려하여 정상 작동 여부를 점검할 수 있다. 3. 흡ㆍ배기밸브 등의 작동 상태와 분해순서에 따라 탈거하여 점검할 수 있다. 4. 흡ㆍ배기밸브를 탈거 및 분해의 역순으로 조립하여, 간극을 조정할 수 있다. 5. 소음기 및 배기관의 연결상태를 확인하고 손상여부를 점검할 수 있다. 6. 매연측정기를 사용하여 배출가스를 측정하고 적합여부를 판정할 수 있다.
	4. 동력전달장치 정비	1. 클러치 정비하기	1. 보호구를 착용하고 추진축의 낙하방지를 위하여 받침대를 사용하여 추진축을 탈거할 수 있다. 2. 변속기의 낙하방지 및 안전작업을 위하여 변속기전용 잭을 받치고 탈거할 수 있다. 3. 압력판의 낙하방지를 위하여 인양 및 걸이기구를 사용하여 탈거할 수 있다. 4. 클러치디스크의 마모 및 휨 상태를 확인하기 위하여 게이지로 측정 및 점검할 수 있다. 5. 베어링을 세척하여 소음 및 마모상태 등을 점검할 수 있다. 6. 틈새게이지를 사용하여 압력판 변형을 점검할 수 있다. 7. 스프링장력 시험기를 사용하여 스프링의 장력 및 변형을 측정할 수 있다. 8. 탈거 및 분해의 역순으로 조립할 수 있다.
		2. 변속기 정비하기	1. 보호구를 착용하고 추진축의 낙하방지를 위하여 받침대를 고이고 추진축을 탈거할 수 있다. 2. 변속기를 탈거하여 오일을 빼낸 후 분해순서에 따라 분해할 수 있다. 3. 베어링의 마모상태를 점검하고 오일 실(Seal)의 사용여부를 판단할 수 있다. 4. 기어 마모상태를 점검하며, 다이얼게이지를 사용하여 기어유격을 측정할 수 있다. 5. 다이얼게이지를 사용하여 변속링키지 유격을 측정 및 점검할 수 있다.
		3. 추진축 정비하기	1. 보호구를 착용하고 추진축의 낙하방지를 위하여 받침대를 고이고 추진축을 탈거할 수 있다. 2. 다이얼게이지와 V블록을 사용하여 추진축 휨 측정과 점검을 할 수 있다. 3. 추진축을 위․아래로 흔들어서 십자축 베어링의 유격상태를 점검할 수 있다. 4. 추진축을 좌우로 돌려서 스플라인이음의 유격상태를 점검할 수 있다. 5. 앞뒤 추진축 위치를 맞춰서 탈거 및 분해의 역순으로 조립할 수 있다.
		4. 차동장치 정비하기	1. 보호구를 착용하고 추진축의 낙하방지를 위하여 받침대를 고이고 추진축을 탈거할 수 있다. 2. 작업장 바닥의 오염방지를 고려하여 차동기어오일을 빼낼 수 있다. 3. 액슬축 고정 볼트가 손상되지 않도록 주의하여 액슬축을 탈거 할 수 있다. 4. 차동장치 전용 잭을 사용하여 차동장치를 탈거할 수 있다. 5. 베어링을 세척하여 소음 및 마모상태 등을 점검할 수 있다. 6. 다이얼게이지를 사용하여 링기어와 피니언기어의 유격 측정 및 접촉상태를 점검할 수 있다.
	5. 주행장치 정비	1. 무한궤도식 정비하기	1. 무한궤도 탈거를 위하여 고임목을 받칠 수 있다. 2. 트랙장력 실린더의 그리스 배출 밸브를 풀어서 그리스를 배출하여 트랙장력을 이완할 수 있다. 3. 유압프레스를 사용하여 링크의 마스터핀을 빼내어 트랙을 분리할 수 있다. 4. 트랙슈, 링크, 유동륜(아이들러), 구동륜(스프로킷), 상∙하부롤러의 마모량 등을 측정하고 리코일스프링 손상 및 텐션실린더와 링크의 누유여부를 점검할 수 있다. 5. 탈거 및 분해의 역순으로 무한궤도를 조립할 수 있다.
		2. 타이어식 정비하기	1. 건설기계가 움직이지 않도록 고임목을 받칠 수 있다. 2. 타이어를 탈거하기 위하여 유압 잭을 용하여 탈거할 타이어를 지면에서 100mm 정도를 띄울 수 있다. 3. 탈거 할 타이어의 고정 너트를 풀어서 타이어를 탈거할 수 있다. 4. 탈거한 타이어의 트레이드 마모여부를 화인할 수 있다. 5. 탈거한 타이어의 적정 압력을 확인할 수 있다. 6. 탈거 및 분해의 역순으로 타이어를 조립할 수 있다.
	6. 조향장치 정비	1. 기계식 조향장치 정비하기	1. 철자를 사용하여 핸들유격을 측정 및 점검하고 조향축 고정상태를 점검할 수 있다. 2. 핸들조작이 원활하지 않을 경우 조향기어 박스 및 조향실린더의 누유 상태를 점검할 수 있다. 3. 핸들조작시 유격이 크고 흔들림, 반응속도 늦음 등을 고려하여 피트먼암, 드래그링크, 타이로드엔드볼, 너클 및 부싱, 킹핀베어링의 유격상태를 점검 및 조정할 수 있다. 4. 핸들조작이 원활하지 않을 경우 유압게이지를 사용하여 조향펌프 압력을 측정 및 점검할 수 있다. 5. 지게차 주행시 뒷바퀴(조향륜) 흔들림을 고려하여 벨크랭크(링크, 링크베어링, 링크핀, 링크부싱) 등을 점검할 수 있다.
		2. 유압식 조향장치 정비하기	1. 철자를 사용하여 핸들유격을 측정 및 점검하고 조향축 고정상태를 점검할 수 있다. 2. 핸들조작이 원활하지 않을 경우 파워스티어링유닛 및 조향실린더의 누유 상태를 점검할 수 있다. 3. 핸들조작이 원활하지 않을 경우 유압게이지를 사용하여 조향펌프 압력을 측정 및 점검할 수 있다. 4. 조향실린더까지 유압이 정상적으로 전달되는지 여부를 고려하여 유량분배밸브(플로우디바이더밸브)를 점검할 수 있다. 5. 유압오일 교체주기를 고려하여 교환 및 보충할 수 있다. 6. 유압식 조향장치를 탈거와 분해 및 조립할 수 있다.
		3. 전기식 조향장치 정비하기	1. 조향성능을 최적화 하기위하여 모니터에 입력된 조향입력 수치를 확인하여 조정할 수 있다. 2. 핸들의 정상 작동상태를 확인하여 토크센서를 점검할 수 있다. 3. 핸들 작동 속도를 확인하여 모터 및 감속기를 점검할 수 있다. 4. ECU를 확인하여 건설기계 속도와 부하에 따라 입력수치를 확인하고 조정할 수 있다.
		4. 조향륜 정렬 정비하기	1. 건설기계의 조향/주행 성능 유지를 위하여 바퀴의 토인, 토아웃, 캠버, 캐스터 및 킹핀 경사각을 점검할 수 있다. 2. 건설기계 최소 회전반경 유지를 위하여 조향각 조정볼트를 점검할 수 있다. 3. 건설기계의 직진성 유지를 위하여 축간거리를 점검할 수 있다. 4. 사이드슬립측정기로 조향륜 토인 또는 토아웃 상태를 측정하여 조정할 수 있다.
	7. 제동장치 정비	1. 기계식 제동장치 정비하기	1. 케이블 이완 또는 절손 등을 고려하여 케이블 작동상태를 점검할 수 있다. 2. 브레이크 작동레버 동작여부에 따라 브레이크 라이닝의 정상 작동 여부를 확인할 수 있다. 3. 라이닝 및 드럼점검을 위하여 드럼을 탈거할 수 있다. 4. 드럼과 라이닝의 간격이나 마모상태 등을 고려하여 라이닝 및 드럼을 점검할 수 있다. 5. 건설기계의 주기확보를 위하여 작동레버의 고정장치를 점검할 수 있다. 6. 운전석 계기판의 경고등을 확인하여 작동레버 경고램프스위치 정상여부를 점검할 수 있다.
		2. 유압식 제동장치 정비하기	1. 브레이크 페달 조작력, 간극을 조정할 수 있다. 2. 제동력 확보를 위한 마스터 실린더의 제동상태, 유량 및 누유를 확인하고 제동장치(배력장치 등)에 대해 공기빼기를 할 수 있다. 3. 누유방지를 위하여 제동라인 부식과 연결부위 파손유무를 점검할 수 있다. 4. 휠 실린더 누유점검을 확인하고 브레이크 라이닝과 슈, 리턴스프링 작동상태 점검할 수 있다. 5. 육안 및 측정기를 사용하여 드럼과 라이닝 간극, 마모 및 균열 유무를 점검할 수 있다. 6. 제동력 확보를 위한 하부 리테이너 실(Seal)의 마모와 손상을 확인하여 점검할 수 있다. 7. 적은 힘으로 큰 제동력을 확보하기 위한 배력장치를 점검할 수 있다. 8. 건설기계 종류를 확인하고 습식디스크 브레이크 작동 및 마모상태를 점검할 수 있다.
		3. 공기식 제동장치 정비하기	1. 브레이크페달을 작동시켜 소음상태를 확인하고 브레이크 밸브 공기누출 유무를 점검할 수 있다. 2. 공기탱크, 브레이크 파이프라인, 밸브의 손상 및 부식 유무를 확인하여 점검할 수 있다. 3. 에어챔버를 작동시켜 공기누출 유무를 확인할 수 있다. 4. 브레이크페달을 작동시켜 브레이크 라이닝과 리턴스프링 작동상태를 점검할 수 있다. 5. 육안 및 측정기를 사용하여 드럼 마모 및 균열 유무를 점검할 수 있다. 6. 제동력 확보를 위한 하부 리테이너 실(Seal)의 마모 및 손상을 확인하여 점검할 수 있다. 7. 제동공기 누출여부를 확인하고 자동제어장치(제동로크 등)를 점검할 수 있다. 8. 규정 공기압력을 확인하고 경보장치 및 공기압축기를 점검할 수 있다.
		4. 감속 제동장치 정비하기	1. 엔진배기 가스를 부분 차단하여 건설기계의 주행속도를 감소시키는 배기브레이크를 점검할 수 있다. 2. 주행시험 및 측정기를 사용하여 ABS, ARS를 점검할 수 있다. 3. 엔진브레이크의 원리를 확인하고 엔진브레이크 작동상태를 확인할 수 있다. 4. 변속기의 회전속도를 감속시키는 감속장치를 점검할 수 있다.
	8. 유압펌프 정비	1. 기어펌프 정비하기	1. 측정기를 사용하여 기어펌프 토출량 등의 상태를 확인할 수 있다. 2. 기어펌프 의 외관상 균열 및 누유 여부를 확인하고 탈거 할 수 있다. 3. 기어펌프를 분해순서에 따라 분해할 수 있다. 4. 측정기 등을 사용하여 분해된 부품의 이상 유무를 확인하고 손상된 부품을 교환할 수 있다. 5. 기어펌프를 분해의 역순으로 조립하여 정상 작동 여부를 점검할 수 있다.
		2. 베인펌프 정비하기	1. 측정기를 사용하여 베인펌프의 규정압력을 점검하고 펌프의 흡입과 토출량 등의 상태를 확인할 수 있다. 2. 베인펌프의 외관상 균열 및 누유 여부를 확인하고 탈거 할 수 있다. 3. 베인펌프를 분해순서에 따라 분해할 수 있다. 4. 측정기 등을 사용하여 분해된 부품의 이상 유무를 확인하고 손상된 부품을 교환할 수 있다. 5. 베인펌프를 분해의 역순으로 조립하여 정상 작동 여부를 점검할 수 있다.
		3. 플런저펌프 정비하기	1. 측정기를 사용하여 플런저펌프의 규정압력을 점검하고 펌프의 유량, 압력, 소음 및 진동 상태를 확인할 수 있다. 2. 플런저펌프의 외관상 균열 및 누유 여부를 확인하고 탈거 할 수 있다. 3. 플런저펌프를 분해순서에 따라 분해할 수 있다. 4. 측정기 등을 사용하여 분해된 부품의 이상 유무를 확인하고 손상된 부품을 교환할 수 있다. 5. 플런저펌프를 분해의 역순으로 조립하여 정상 작동 여부를 점검할 수 있다.
	9. 유압밸브 정비	1. 압력제어밸브 정비하기	1. 정비지침서에 따라 압력제어밸브의 정상 작동 여부를 점검할 수 있다. 2. 압력제어밸브의 외관상 균열 및 누유 흔적이 있는지 확인하고 탈거할 수 있다. 3. 압력제어밸브를 분해순서에 따라 분해할 수 있다. 4. 분해된 부품의 이상 유무를 확인하고 손상된 부품을 교환할 수 있다. 5. 압력제어밸브 분해의 역순으로 조립하여 정상 작동 여부를 점검할 수 있다.
		2. 유량제어밸브 정비하기	1. 정비지침서에 따라 유량제어밸브의 정상 작동 여부를 점검할 수 있다. 2. 유량제어밸브의 외관상 균열 및 누유 흔적이 있는지 확인하고 탈거할 수 있다. 3. 유량제어밸브를 분해순서에 따라 분해할 수 있다. 4. 분해된 부품의 이상 유무를 확인하고 손상된 부품을 교환할 수 있다. 5. 유량제어밸브 분해의 역순으로 조립하여 정상 작동 여부를 점검할 수 있다.
		3. 방향제어밸브 정비하기	1. 정비지침서에 따라 방향제어밸브의 정상 작동 여부를 점검할 수 있다. 2. 방향제어밸브의 외관상 균열 및 누유 흔적이 있는지 확인하고 탈거할 수 있다. 3. 방향제어밸브를 분해순서에 따라 분해할 수 있다. 4. 분해된 부품의 이상 유무를 확인하고 손상된 부품을 교환할 수 있다. 5. 방향제어밸브 분해의 역순으로 조립하여 정상 작동 여부를 점검할 수 있다.
	10. 유압작동기 정비	1. 유압실린더 정비하기	1. 정비지침서에 따라 유압실린더의 정상 작동 여부를 점검할 수 있다. 2. 유압실린더의 외관상 균열 및 누유 흔적이 있는지 확인하고 탈거할 수 있다. 3. 유압실린더를 분해순서에 따라 분해할 수 있다. 4. 분해된 부품을 측정기를 활용하여 유압실린더, 피스톤, 피스톤링, 피스톤로드 등을 점검할 수 있다. 5. 분해된 부품의 이상 유무를 확인하고 손상된 부품을 교환할 수 있다. 6. 분해된 유압실린더를 분해의 역순으로 조립하여 정상 작동 여부를 점검할 수 있다.
		2. 유압모터 정비하기	1. 유압모터의 외관상 균열, 소음, 진동 및 누유 흔적이 있는지 확인하고 탈거할 수 있다. 2. 유압모터의 출력, 회전속도 등을 점검하여 모터의 정상 작동 유무를 확인할 수 있다. 3. 유압모터를 분해순서에 따라 분해할 수 있다. 4. 분해된 부품의 이상 유무를 확인하고 손상된 부품을 교환할 수 있다. 5. 유압모터를 분해의 역순으로 조립하여 정상 작동 여부를 점검할 수 있다.
	11. 전기장치 정비	1. 시동장치 정비하기	1. 엔진시동을 위한 시동전동기 B단자, M단자, St단자의 손상, 체결 및 작동상태를 점검할 수 있다. 2. 시동전동기를 정비지침에 따라 탈거할 수 있다. 3. 정비지침서에 따라 시동전동기를 분해․조립할 수 있다. 4. 회로시험기를 사용하여 마그네틱 스위치(전자석 스위치)의 풀인(Pull-In), 홀드인(Hold-In) 회로를 점검할 수 있다. 5. 그로울러시험기를 사용하여 전기자의 단선, 단락, 접지 시험을 할 수 있다. 6. 회로시험기를 사용하여 계자코일의 단선, 접지 시험을 할 수 있다. 7. 브러시(Brush)의 교환주기에 따라 마모와 접촉 상태를 점검할 수 있다. 8. 시동전동기의 성능을 확인하기 위하여 크랭킹 시 소모 전류 및 전압 강하 시험을 할 수 있다.
		2. 충전장치 정비하기	1. 발전기의 구성단자 B단자, L단자, R단자의 손상 및 체결상태를 점검할 수 있다. 2. 정비지침서에 따라 충전계통인 발전기를 탈․부착할 수 있다. 3. 회로시험기를 사용하여 발전기의 정격충전전압, 충전전류를 측정할 수 있다. 4. 축전기 충전상태 확인을 위하여 축전지와 발전기를 연결하는 배선의 전압강하를 측정할 수 있다. 5. 정비지침서에 따라 발전기를 분해․조립할 수 있다. 6. 회로시험기를 사용하여 발전기 로터 및 스테이터코일의 단선, 단락, 접지시험을 할 수 있다. 7. 다이오드의 손상여부 및 브러시(Brush)의 마모 상태를 점검하고 교환을 할 수 있다.
		3. 계기 및 기타전기장치 정비하기	1. 장비 시동 후 계기판에 표시되는 각종경고등 및 계기의 정상 작동 여부를 점검할 수 있다. 2. 정비지침서에 따라 각종 등화장치의 작동상태를 점검할 수 있다. 3. 정비지침서에 따라 와이퍼장치 및 안전장치의 작동상태를 점검할 수 있다. 4. 회로시험기를 사용하여 축전지와 연결된 전기장치의 정상 작동 여부를 점검할 수 있다. 5. 저온시 디젤엔진의 시동을 돕기 위한 예열장치의 정상 작동 여부를 확인할 수 있다. 6. 냉방장치의 작동상태 유지를 위하여 에어컨 냉매의 누설 점검과 회수 및 충진 등을 할 수 있다. 7. 난방장치의 작동상태를 유지를 위하여 히터 구성품 및 누수 점검을 할 수 있다. 8. 작업장 주변의 안전작업 및 주행을 위하여 경음기, 경광등을 점검할 수 있다.
	12. 엔진제어장치 정비	1. ECU 전자제어장치 정비하기	1. 엔진제어장치 정비를 위하여 축전지 사용가능 여부를 확인할 수 있다. 2. 자기진단기(스캐너)를 이용하여 ECU와 각종센서의 이상 여부를 확인할 수 있다. 3. 자기진단기(스캐너)를 이용하여 건설기계별 정비지침서에 따라 ECU데이터 기준 값으로 확인할 수 있다. 4. 자기진단기(스캐너)를 이용하여 ECU의 출력 값을 확인할 수 있다. 5. 고장이 발견된 센서의 위치를 확인하고 동일규격 및 용량으로 교환할 수 있다.
		2. 부하제어장치 정비하기	1. 자기진단기(스캐너)를 이용하여 작업장치 각부 입력요소인 가속(ACC)페달, 엔진 컨트롤 다이얼, 주행작업 선택스위치, 보조모드 스위치 저항센서 등을 확인할 수 있다. 2. 자기진단기(스캐너)를 이용하여 건설기계별 정비지침서에 따라 전자제어유압장치 데이터 기준 값을 확인할 수 있다. 3. 자기진단기(스캐너)를 이용하여 전자비례감압밸브 출력 값을 측정하고 기준 값을 확인할 수 있다. 4. 고장이 발견된 센서의 위치를 확인하고 동일규격 및 용량으로 교환할 수 있다.
	13. 변속기제어 장치 정비	1. TCU 전자제어장치 정비하기	1. 자기진단기(스캐너)를 이용하여 변속기(TCU)와 각종 센서의 이상 여부를 확인할 수 있다. 2. 자기진단기(스캐너)를 이용하여 건설기계별 정비지침서에 따라 변속기(TCU)데이터 기준 값으로 확인할 수 있다. 3. 자기진단기(스캐너)를 이용하여 변속기(TCU)의 출력 값을 확인할 수 있다.
		2. 센서점검 및 교환하기	1. 센서의 상태를 확인할 수 있다. 2. 센서를 탈거할 수 있다. 3. 고장이 발생된 센서의 위치를 확인하고 동일규격 및 용량으로 교환할 수 있다.
	14. 원형복원작업	1. 기능복원하기	1. 작업자의 안전과 화재예방을 위하여 안전보호구 착용 및 소화기 비치, 인화물질을 안전한 곳에 보관할 수 있다. 2. 사고 경위, 충격․충돌 순간의 현상, 변형과 비틀림 등을 파악하여 손상을 진단할 수 있다. 3. 손상된 차대(차체)를 트램게이지 등을 사용하여 연결부분의 치수를 측정하고 수리 방법과 순서를 판단할 수 있다. 4. 차대(차체) 수정장비와 유압프레스, 용접기, 클램프 및 체인 등을 사용하여 변형과 비틀린 부분의 차대(차체)를 고정하고 트램게이지로 계측하면서 손상부위의 기능을 원상태로 복원할 수 있다. 5. 판금용 해머와 돌리를 사용하여 패널 절단과 분리과정에서 변형된 부위를 복원할 수 있다. 6. 펀치와 스폿드릴비트로 스폿 너깃부위 제거과정에서 생긴 패널의 거친 부분을 연마기 등으로 다듬질할 수 있다. 7. 신품 및 차대(차체)패널의 앞·뒤 면에 도포된 페인트, 실러, 녹 등을 제거하고 표면을 연마하여 용접 불량을 예방할 수 있다. 8. 용접기를 사용하여 비드 및 너깃이 패널의 중심부에 형성되도록 패널을 부착하거나 용접할 수 있다. 9. 부식과 방음을 고려하여 복원 또는 교환 패널의 내·외부에 부식방지제와 방진제 및 방음재를 도포할 수 있다. 10. 수정장비에 고정되어 있는 차대(차체)를 클램프와 체인 등을 해체하고 탈거의 역순으로 부품을 장착할 수 있다.
		2. 원형복원하기	1. 손상 부위의 먼지나 흙 등을 제거하고 육안, 촉감 등을 이용하여 패널의 변형된 부분을 확인할 수 있다. 2. 용접과 도장작업을 고려하여 변형된 패널 표면의 도장막과 부식을 제거할 수 있다. 3. 금속재질의 특성을 파악하고 판금 해머, 돌리, 특수 공구 등을 사용하여 변형된 패널을 복원할 수 있다. 4. 도장 공정을 고려하여 연삭작업 등으로 복원된 부분을 다듬질할 수 있다.