출제기준(필기)

직무 분야	재료		중직무분야	금속재료		자격 종목	축로기능사		적용 기간		2017. 1. 1. ～ 2021. 12. 31.
○직무내용 : 정형 내화물이나 부정형 내화물을 축로용 장비 및 수공구를 사용하여 각종 요로를 축조 또는 관리․보수하는 업무 수행
필기검정방법		객관식			문제수			60		시험시간		1시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
금속재료일반,금속제도,축로법,금속제련	60	1. 금속재료 총론	1. 금속의 특성과 상태도	1. 금속의 특성과 결정 구조 2. 금속의 변태와 상태도 및 기계적 성질
			2. 금속재료의 성질과 시험	1. 금속의 소성 변형과 가공 2. 금속재료의 일반적 성질 3. 금속재료의 시험과 검사
		2. 철과강	1. 철강 재료	1. 순철과 탄소강 2. 열처리 종류 3. 합금강 4. 주철과 주강 5. 기타 재료
		3. 비철 금속 재료와 특수금속재료	1. 비철 금속재료	1. 구리와 그 합금 2. 경금속과 그 합금 3. 니켈, 코발트, 고용융점금속과 그 합금 4. 아연, 납, 주석, 저용융점 금속과 그 합금 5. 귀금속, 희토류 금속과 그 밖의 금속
			2. 신소재 및 그 밖의 합금	1. 고강도 재료 2. 기능성 재료 3. 신에너지 재료
		4. 제도의 기본	1. 제도의 기초	1. 제도 용어 및 통칙 2. 도면의 크기, 종류, 양식 3. 척도, 문자, 선 및 기호 4. 제도용구
		5. 기초 제도	1. 투상법	1. 평면도법 2. 투상도법

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			2. 도형의 표시방법	1. 투상도, 단면도의 표시방법 2. 도형의 생략(단면도 등)
			3. 치수기입 방법	1. 치수기입법 2. 여러가지 요소 치수 기입
		6. 제도의 응용	1. 공차 및 도면해독	1. 도면의 결 도시방법 2. 치수공차와 끼워맞춤 3. 투상도면 해독
			2. 재료기호	1. 금속재료의 재료기호
		7. 축로용 재료	1. 내화재료 종류 및 분류	1. 화학조성 및 광물에 의한 분류 2. 내화재 형상에 의한 분류 3. 내화재료 특성 및 시험방법
			2. 내화모르타르 및 기타재료	1. 내화모르타르의 종류와 성질 2. 캐스타블 및 기타재료의 성질
		8. 공업용로	1. 철강공업로	1. 제선, 제강로 및 압연로
			2. 비철 용해로	1. 동제련, 전해정련, 반사로 2. 유도로, 아크로, 금속용해로 등
			3. 산업로	1. 석유화학 설비 2. 발전 설비 3. 소각 설비 등
		9. 축로작업	1. 축로일반	1. 공구 및 기계 2. 몰탈 및 캐스타블의 준비 3. 플라스틱 시공 4. 벽돌가공 및 먹줄내기 5. 스프레이재 시공 6. 기초공사 및 관련공사 등

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			2. 작업방법	1. 가설설비 2. 부정형 내화물 시공방법 3. 벽돌쌓기 4. 아치연와적 등
			3. 노체손상 원인 및 보수	1. 노체 손상 요인 2. 손상 용인별 대책 3. 손상부위별 보수방법 등
			4. 건조	1. 건조 곡선 및 계획 2. 건조 작업 절차서
			5. 축로 작업 검사	1. 단열재 시공하기 2. 앙카 설치하기 3. 시공체 검사하기
		10. 안전 관리	1. 축로 안전관리	1. 안전에 대한 인식 2. 표준작업 및 안전관리 교육 3. 작업전 안전장치 점검 등
			2. 사고시 안전 대책	1. 위험, 유해요소(고온, 대기, 수질) 2. 축로 치공구, 원재료에 대한 취급 방법 3. 보호구 및 안전표지 4. 사고시 응급조치 등

출제기준(실기)

직무 분야	재료		중직무분야	금속재료	자격 종목		축로기능사		적용 기간	2017. 1. 1. ～ 2021. 12. 31.
○ 직무내용 : 정형 내화물이나 부정형 내화물을 축로용 장비 및 수공구를 사용하여 각종 요로를 축조 또는 관리․보수하는 업무 수행 ○ 수행준거 : 1. 고객의 제시자료를 통하여 설비 및 기술사양을 근거로 제품 개발 및 제품생산에 소요되는 일정을 계획할 수 있다. 2. 축로작업 전 도면을 충분이 이해할 수 있어야 하며, 사용용도에 따른 로의 내화를 선택해야 할 수 있다. 3. 축로작업시 요구되는 표준작업(안전, 치공구 사용법, 내화재 시공방법 및 보수 방법에 대한 이해 및 작업을 수행할 수 있다. 4. 작업계획수립, 축로작업, 축로작업 검사를 통해 축로 과정을 수행할 수 있다. 5. 건조에 관한 지식으로 시공체의 품질을 향상 시킬 수 있다. 6. 축조 후 로의 치수, 내화물침식, 불량원인 및 성능을 평가하며, 작업안전전반에 대한 이해와 환경안전 관리를 할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		1시간 30분 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
축로작업	1. 축로 시공 도면 활용	1. 도면 해석하기	1. 기본 내화물 도면을 해석하고 활용할 수 있다. 2. 개별 내화물 도면을 해석하고 활용할 수 있다. 3. 내화물이 적용되는 재질, 규격, 위치를 확인할 수 있다. 4. 해당 로 설비의 구조 및 특성을 설명할 수 있다.
		2. 시공 방법 선정하기	1. 시공 도면에 따라 정형 내화물의 시공방법을 선정할 수 있다. 2. 시공 도면에 따라 부정형 내화물의 시공방법을 선정할 수 있다. 3. 시공 도면에 따라 형상별 시공방법을 선정할 수 있다. 4. 시공 도면에 따라 사전 작업을 실시할 수 있다.
	2. 시공 계획서 작성	1. 시공 일정표 작성하기	1. 시공 능력에 따라 일정표를 작성 수립할 수 있다. 2. 타 공정과의 관련성에 근거하여 일정표를 작성 및 활용할 수 있다. 3. 공사기간에 따라 단위작업에 대한 세부 계획을 수립할 수 있다. 4. 시공 일정에 따라 자재, 인력, 장비의 투입일정을 정할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 시공절차서 선정하기	1. 시공 도면에 근거하여 내화물 종류별 시공 방법을 선정할 수 있다. 2. 시공 도면에 따라 설비별 표준 작업서를 작성 활용할 수 있다. 3. 열 정산에 근거하여 시공 두께, 재질 등을 작성 활용할 수 있다. 4. 시공 절차에 따라 품질 관리 계획을 수립할 수 있다. 5. 시공 도면에 따라 특별 시공 요령에 대하여 명기할 수 있다.
	3. 축로작업	1. 벽돌 축조하기	1. 작업 표준서에 따라 벽돌을 시공할 수 있다. 2. 시공 도면에 따라 정확한 위치에 팽창대를 설치할 수 있다. 3. 시공 도면에 따라 벽돌 축조를 할 수 있다. 4. 시공 부위에 따라 벽돌을 가공할 수 있다. 5. 벽돌 재질에 따라 모르타르를 사용할 수 있다.
		2. 캐스타블 시공하기	1. 작업 표준서에 따라 캐스타블을 시공할 수 있다. 2. 시공 도면에 따라 정확한 위치에 팽창대를 설치할 수 있다. 3. 재질에 따라 혼련 작업을 할 수 있다. 4. 시공 작업에 따라 작업 공구를 사용할 수 있다. 5. 시공 작업에 따라 필요한 형틀을 제작 설치할 수 있다. 6. 시공 후 품질유지에 근거하여 양생 작업을 할 수 있다.
		3. 플라스틱 시공하기	1. 작업 표준서에 따라 플라스틱을 시공할 수 있다. 2. 시공 도면에 따라 정확한 위치에 팽창대를 설치할 수 있다. 3. 시공 작업에 따라 작업 공구를 사용할 수 있다. 4. 시공 작업에 따라 필요한 형틀을 제작 설치할 수 있다. 5. 시공 도면에 따라 행거 벽돌을 설치할 수 있다. 6. 시공 후 품질 확보에 근거하여 표면 정리 작업을 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 스프레이재 시공하기	1. 작업 표준서에 따라 스프레이재를 시공할 수 있다. 2. 재질에 따라 혼련 작업을 할 수 있다. 3. 시공 작업에 따라 시공 장비를 사용할 수 있다. 4. 시공 전·후 품질 확보에 근거하여 표면 정리 작업을 할 수 있다.
	4. 축로 작업검사	1. 단열재 시공하기	1. 작업 표준서에 따라 단열재를 시공할 수 있다. 2. 시공 작업에 따라 시공 장비를 사용할 수 있다. 3. 시공 도면에 따라 단열재를 선택하여 설치할 수 있다. 4. 시공 부위에 따라 단열재를 가공 사용할 수 있다. 5. 시공 절차에 따라 설비 운전 전후에 단열재를 시공할 수 있다.
		2. 앙카 설치하기	1. 작업 표준서에 따라 앙카를 설치할 수 있다. 2. 설치 작업에 따라 장비를 사용할 수 있다. 3. 설치 도면에 따라 앙카를 선택하여 설치할 수 있다. 4. 작업 표준서에 따라 앙카 부착상태를 점검할 수 있다. 5. 팽창률에 따라 앙카에 테이핑 작업을 할 수 있다.
	5. 가설 구조물 설치	1. 가설 구조물 계산서 작성하기	1. 작업 공간 확보 필요성에 따라 가설 구조물의 설치를 계획할 수 있다.
		2. 가설 구조물 설계하기	1. 가설 구조물의 설계 기준에 따라 조립 방법을 선정할 수 있다. 2. 가설 구조물의 설계 기준에 근거하여 규격과 품질을 선정할 수 있다. 3. 작업 하중에 근거하여 안전한 가설 구조물 설계를 할 수 있다. 4. 가설 구조물의 계산서에 따라 설계도면을 작성 활용할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 가설 구조물 설치 계획서 작성하기	1. 작업 절차서에 따라 가설 구조물의 점검 리스트를 작성 활용할 수 있다.
		4. 설치 검사하기	1. 작업 절차서에 따라 수직·수평도를 맞추어 설치할 수 있다. 2. 작업 절차서에 따라 표준 규격품 및 표준 조립 방법을 활용할 수 있다. 3. 가설 구조물 설치 계획에 따라 필요한 인원·장비 등을 동원 활용할 수 있다. 4. 작업 절차서에 근거하여 점검 리스트를 활용 검사할 수 있다.
		5. 가설 구조물 해체하기	1. 작업 절차서에 따라 해체할 수 있다. 2. 가설 구조물 해체매뉴얼에 따라 필요한 안전 수칙을 작성 활용할 수 있다. 3. 가설 구조물의 해체 일정에 따라 필요한 인원·장비를 계획 활용할 수 있다. 4. 현장 조건에 따라 가설 구조물로 인해 미완료 된 작업을 보완할 수 있다.
	6. 건조	1. 건조 계획 작성하기	1. 건조 곡선에 근거하여 열 정산을 할 수 있다. 2. 열 정산에 따라 연료 종류와 소요량을 선정할 수 있다. 3. 건조 조건에 따라 건조 작업 절차서를 작성 활용할 수 있다. 4. 건조 작업 순서에 따라 건조 설비의 배치도를 작성 활용할 수 있다. 5. 건조 곡선에 따라 건조 설비 운전매뉴얼을 작성 활용할 수 있다.
		2. 건조 수행하기	1. 설비와 환경에 따라 건조 방식을 결정할 수 있다. 2. 시공 조건에 따라 자연 건조와 강제 건조를 구분할 수 있다. 3. 건조 시간과 온도에 따라 건조 설비를 운전할 수 있다. 4. 건조 곡선에 따라 수행한 건조결과를 기록하여 보관 활용할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	7. 점검 보수	1. 점검 기준 작성하기	1. 시공 도면에 따라 치수 검사 기준을 작성 활용할 수 있다. 2. 시공 도면에 따라 작업시 설치 오차 기준을 작성 활용할 수 있다. 3. 시공 도면에 따라 시공체 표면 상태의 판정 기준을 작성 활용할 수 있다. 4. 검사 기준서에 따라 크렉의 판정 기준을 작성 활용할 수 있다. 5. 검사 기준서에 따라 타음 검사 기준을 활용할 수 있다.
		2. 최종 점검하기	1. 점검 기준서에 따라 점검을 할 수 있다. 2. 점검 기준서에 따라 점검 결과를 기록 보관할 수 있다. 3. 점검 기준서에 따라 최종 결과를 판정할 수 있다. 4. 점검 결과에 따라 보수 부위를 선정할 수 있다. 5. 점검 결과에 따라 보수 부위 재질을 변경할 수 있다. 6. 점검 결과에 따라 보수 방법을 선택할 수 있다.
		3. 보수 방법 작성하기	1. 설비의 종류의 따라 보수 방법을 작성 활용할 수 있다. 2. 크렉의 크기에 따라 보수 방법을 작성 활용할 수 있다. 3. 재질에 따라 보수 방법을 작성 활용할 수 있다. 4. 외관 검사에 따라 보수 방법을 작성 활용할 수 있다. 5. 타음 검사에 따라 보수 방법을 작성 활용할 수 있다.
		4. 보수 작업하기	1. 재질에 따라 보수 부위를 선정하여 재시공할 수 있다. 2. 설치 오차 결과에 따라 보수 부위를 선정하여 재시공할 수 있다. 3. 치수 검사 결과에 따라 보수 부위를 선정하여 재시공할 수 있다. 4. 외관 상태의 판정 결과에 따라 보수 부위를 선정하여 재시공할 수 있다. 5. 타음 검사 결과에 따라 보수 부위를 선정하여 재시공할 수 있다. 6. 보수 작업 후 결과에 따라 재검사를 실시한 후 최종 결과를 기록 활용할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	8. 환경안전관리	1. 환경안전 교육하기	1. 환경안전관리 규정에 따라 안전관리교육을 이수하고 그 내용을 파악할 수 있다. 2. 환경안전관리 규정에 따라 교육일정을 수립 활용할 수 있다. 3. 환경안전규정에 따라 환경안전관리자를 사전 교육하여 선임할 수 있다. 4. 안전사고 사례집을 활용하여 재발 방지 교육을 실시할 수 있다.
		2. 환경안전 예방 점검하기	1. 환경안전 관리규정에 따라 현장 점검을 할 수 있다. 2. 환경안전 관리규정에 따라 폐기물 분리수거 장소를 지정할 수 있다. 3. 환경안전 관리규정에 따라 분진 방지 대책을 수립 활용할 수 있다. 4. 환경안전 관리규정에 따라 위험요소에 대한 관리계획을 수립하여 점검할 수 있다. 5. 환경안전 관리규정에 따라 가스, 소방 설비 및 위험물저장소를 점검할 수 있다.