국가기술자격 실기시험문제

[공개]

자 격 종 목	도 배 기 능 사	과 제 명	침실정배

※ 실제 출제되는 시험문제 내용은 공개한 문제에서 일부 변형될 수 있음

※ 시험시간 : 3시간 20분

1. 요구사항

※ 주어진 가설물에 지급된 재료를 사용하여 아래 조건에 따라 도면과 같이 도배작업을 하시오.

가. 공통사항

1) 실크벽지의 이음 부분에는 운용지를 재단하여 폭 300mm를 표준으로 단지(심)바르기를 하시오.

2) 단지(심)바르기의 각장의 겹침은 50mm를 표준으로 하시오.

3) 종이벽지는 겹침시공, 실크벽지는 맞물림 시공하며, 벽지의 이음 부분 및 벽체 코너
부분의 무늬를 맞추어 작업하시오.

4) 벽체의 코너 부분에 벽지의 겹침을 두어야 하며 겹침폭은 10mm 이내로 하시오. 벽체
코너의 무늬를 맞추어 작업하되, 겹침폭을 고려하시오.

※ 코너 작업 시 재단하고 남은 정배지를 사용하여 다음 작업을 하시오.

5) 초배는 끝선에서 마감하시오.

6) 기둥은 모서리에 보수초배 후 밀착초배하시오.

7) 기둥은 3면 모두 작업을 하여야 합니다.

8) 벽체 정배 시 벽체 상단의 벽지 무늬를 살려서 도배하며, 상단은 칼질 마감하시오.

9) 천장과 벽체(공간초배면 벽체 제외)에서 합판의 이음 부분은 각초배지를 재단하여 보수초배(틈막이초배)하시오. 이 때 보수초배는 안지끼리 10mm 이상 겹침하여 연결하시오.

10) 풀 농도는 다음과 같이 구분하여 사용하시오.

용 도	보양지	밀착초배 보수초배 힘받이	종이벽지	실크벽지	공간초배 한지장판 부직포
구 분	아주 묽은 풀 (또는 물)	묽은 풀	보통 풀	된 풀	아주 된 풀

11) 도배 작업 후 반자돌림(몰딩)에 묻은 풀은 깨끗이 제거하시오.

5 – 1

자격종목	도 배 기 능 사	과제명	침실정배

나. 천장면

1) 정배지가 실크벽지일 경우 실크벽지는 방향과 관계없이 바르되, 가로방향으로 붙일
경우에는 온장 벽지가 출입구 쪽으로 들어가도록 바르시오.
(단, 붙이는 순서는 상관없음)

2) 정배지가 종이벽지일 경우 방향과 관계없이 바르되, 외부(출입구)에서 볼 때 겹침턱이 보이지 않도록 바르시오.

3) 전등 및 감지기 부위는 정교히 오려내시오.

다. 밀착 초배면(벽체)

1) 밀착초배지 겹침은 10mm로 하시오.

2) 요구하는 정배지를 바르시오.

라. 공간 초배면(벽체)

1) 부직포 초배지를 횡(수평)방향으로 바르며, 하단을 먼저 바른 후 상단을 바르시오.

2) 부직포 초배지는 마감 끝선까지 바르며 가장자리 풀칠의 폭은 100mm로 하시오.

3) 공간층에는 풀이 묻지 않도록 하시오.

4) 콘센트 가장자리 풀칠의 폭은 100mm로 하시오.

5) 부직포 위에 단지(심) 바르기를 하시오.

마. 바닥면

1) 갓둘레붙임초배(공간초배)시 바닥의 4방 모서리에서 100mm까지는 밀착초배로 하시오.(힘받이)

2) 바닥은 2등분한 각초배지를 이용하여 갓둘레붙임초배(공간초배)작업을 한 후 장판지

바르기를 하시오.(각초배지는 30매 이상 사용하시오.)

3) 공간초배시 가장자리 풀칠의 폭은 10mm로 하고, 공간층에 풀이 묻지 않도록 하시오.

4) 장판지는 9장을 사용하며 각장의 치수가 전부 같도록 사면재단하여 붙이시오.

5) 장판지의 겹침폭은 50mm로 하며 네 귀가 모이는 곳은 각따기를 하시오.

6) 장판지의 벽체올림은 25mm로 하시오.

7) 걸레받이는 장판지를 사용하되 높이는 50mm로 하시오.

8) 장판지 시공후 덧초배는 띠지(사지)로 마감하시오.

9) 각종 초배는 1회만 하시오.

5 - 2

자격종목	도 배 기 능 사	과제명	침실정배

2. 수험자 유의사항

1) 지급된 재료에 이상(파손 및 부패)이 있을 때는 시험위원의 승인을 얻어 교환할 수 있으나, 수험자의 실수로 인한 것은 추가 지급 받지 못합니다.

2) 도면에서 지시한 사항 및 가설물의 치수를 확인하여 작업합니다.

3) 초배작업이 완료된 후 중간채점을 받고, 다음 작업에 임해야 합니다.

4) 도배지를 재단한 후 나머지 부분으로 도배할 수 있습니다.

5) 시험위원의 채점이 끝나면 수험자는 가설물의 도배지를 깨끗이 제거하여야 하며
도배지를 제거하지 않을 경우 전체득점에서 3점 감점됩니다.

6) 화재감지기의 경우에만 커버를 벗겨낸 후 작업할 수 있습니다.

7) 다음 사항에 대해서는 채점 대상에서 제외하오니 특히 유의하시기 바랍니다.

가) 실격

(1) 지급된 재료 이외의 재료를 사용한 경우

(2) 시험 중 시설ㆍ장비의 조작 또는 재료의 취급이 미숙하여 위해를 일으킬 것으로
시험위원 전원이 합의하여 판단한 경우

나) 미완성

(1) 시험시간 내에 요구사항을 완성하지 못한 경우

다) 오작

(1) 시험시간 내에 제출된 작품이라도 다음과 같은 경우

㉮ 각각의 벽체, 천장, 바닥에 대해 주어진 요구사항의 작업요소가 누락되거나 상이한 경우

㉯ 도면 및 요구사항의 치수내용에 대해 치수오차 ± 20mm 이상인 경우
(실크, 특수벽지의 이음 부분은 치수오차 ± 2mm 이상인 경우)

※ 무늬맞추기의 치수오차 ± 20mm 이상인 경우

㉰ 초배지, 종이벽지, 실크벽지 및 장판지가 50mm 이상 파손된 경우

㉱ 도배시 아래 기본원칙을 지키지 않은 경우

① 풀 농도 구분을 못할 경우

② 도배지의 상, 하단이 바뀐 경우

③ 장판지의 겉과 안이 바뀐 경우

④ 벽체 정배 시 칼질없이 마감한 경우

㉲ 바닥의 각초배지를 30매 미만 사용한 경우

㉳ 완성된 작품이 출제 내용과 다른 경우

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국산업인력공단 입니다. 문제의     일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자) 출판 하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

5 - 3

3. 도 면

자격종목	도배기능사	과제명	침실정배	척 도	N.S

천장

C벽

B벽

A벽

각장판지 바르기

(공간 초배)

바닥

투시도

바닥

반자틀

반자틀

전등

창문

화재감지기

실크 벽지 바르기

(틈막이 초배)

종이 벽지 바르기

(틈막이 초배)

걸레받이

A벽

천장

공간 초배 바르기

종이 벽지 바르기

(밀착 초배)

전기콘센트

B벽

C벽

5 – 4

4. 지 급 재 료 목 록			자격종목	도 배 기 능 사
일련 번호	재 료 명	규 격		단 위	수 량	비 고
1	종이 벽지(합지)	폭 530mm		m2	13.2	상,하단이 구분되는 것
2	실크 벽지	폭 1,060mm		m2	8.25
3	운용지	700× 1,000mm		장	3
4	각 초배지	450× 900mm		장	45
5	부직포 초배지	폭 1,100mm		m	4.5
6	장판지(전주지)	800× 900mm		장	9
7	풀	1kg		봉	6

5 – 5