출제기준(필기)

직무 분야	인쇄․목재 ․가구․공예		중직무분야	목재․가구․공예		자격 종목	목공예기능사		적용 기간		2016. 1. 1. ∼ 2021. 12. 31.
○직무내용 : 목재 및 목재질 재료와 목공예용 기계․공구를 이용하여 각종 마름질작업, 기본작업, 맞춤작업, 조각기법 등의 작업을 통해 생활 목공예품을 만드는 작업을 수행
필기검정방법		객관식			문제수			60		시험시간		1시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
공예디자인, 목공예재료, 목공예	60	1. 디자인 일반	1. 디자인의 의미, 성립조건 등에 관한 사항	1. 디자인의 의미 2. 디자인의 성립 조건
			2. 디자인(공예)의 분류 및 특징에 관한 사항	1. 디자인(공예)의 분류 2. 디자인(공예)의 특징
		2. 디자인 요소	1. 형	1. 점, 선, 면, 방향, 형, 명암, 텍스츄어
		3. 디자인 원리	1. 조화	1. 유사, 대비
			2. 통일	1. 통일, 주도와 종속
			3. 균형, 비례	1. 대칭, 비대칭
			4. 율동	1. 점증, 반복
			5. 강조	1. 강조
		4. 공예사	1. 우리나라 공예문화의 시대 특징	1. 삼국시대 이전 2. 삼국시대 및 가야시대 3. 고려시대 4. 조선시대 5. 현대
			2. 현대 디자인사에 대한 일반 지식	1. 우리나라 디자인사 2. 동양 디자인사 3. 서양 디자인사

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		5. 색의기본	1. 색을 지각하는 기본 원리에 관한 일반지식	1. 색의대비, 색의 동화와 잔상 2. 색의 진출과 후퇴, 팽창과 수축
			2. 색의분류	1. 무채색, 유채색
			3. 색의 3속성	1. 색상, 명도, 채도
		6. 색의 혼합	1. 색의혼합	1. 원색 2. 색광혼합 3. 색료혼합 4. 중간혼합 5. 보색
		7. 색의 표시방법	1. 현색계, 표색계, 관용색명, 일반색명	1. 색이름에 의한 표색법
			2. 표색계	1. 먼셀 표색계 2. 오스트발트 표색계
		8. 색의 지각적인 효과	1. 색의대비	1. 대비현상
			2. 색의 지각적 효과	1. 동화현상 2. 색의 명시성과 유목성 3. 색의 진출 후퇴성과 팽창, 수축성
		9. 색의 감정적인 효과	1. 색의 감정적 효과	1. 색채의 온도감 2. 색채의 중량감 3. 색채의 강약감 4. 색채의 흥분․진정
		10. 색채의 조화	1. 색의조화	1. 배색의 종류 2. 배색방법 3. 배색의 조화
		11. 제도의 기본	1. 도면의 분류	1. 평면도, 입면도, 단면도 등
			2. 제도용구 및 사용법	1. 제도판, 제도기, 제도용 필기도구, 제도용지 등

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		12. 제도의 표시	1. 선의 종류와 용도	1. 선의 종류와 용도
			2. 기호 및 치수, 문자	1. 치수넣기, 문자, 축척, 단면표시 등
			3. 제도의 순서 등	1. 도면 작도순서 등
		13. 평면도법	1. 원, 타원, 다각형그리기 등 평면도법에 관한 사항	1. 선, 각, 다각형 등의 특성 및 표준작도 2. 원과 원호, 접촉형, 면적 등의 특성 및 표준작도 3. 평면도법 등
		14. 투상도법 및 투시도법	1. 투상도법의 종류 및 특성, 표준작도법	1. 투상도법의 특성 및 표준작도법 2. 정투상도법, 사투상법, 등각투상법, 3. 부등각투상법 등
			2. 투시도법의 종류 및 특성, 표준작도법	1. 투시도법의 종류 - 1점 투시도 - 2점 투시도 - 3점 투시도 2. 투시도법의 특성 3. 투시도 표준작도법
		15. 목재 일반	1. 목재의 분류, 종류 및 특성	1. 목재의 분류와 수목의 성장과 구분 2. 목재의 이용과 벌채 3. 목재의 장․단점과 우리나라 식물분포
			2. 목재의 종류와 용도	1. 국내․외산 목재 2. 용도별 주요 목재의 종류
		16. 목재의 구조와 조직	1. 목재의 가시적 구조	1. 목재의 결 2. 나이테 3. 목재의 질 4. 목재의 흠 5. 목재의 색깔과 변재 6. 목재의 광택 7. 목재의 향기와 맛 8. 나무의 구성과 조직

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			2. 목재의 현미경적 구조	1. 세포 2. 침엽수, 활엽수의 구조 3. 목재의 화학적 성질
		17. 목재의 성질	1. 목재의 무게와 비중	1. 목재의 중량과 비중
			2. 함유수분 및 수분팽창	1. 함유수분 2. 수축과 팽창 3. 목재의 강도(인장, 압축, 전단, 휨 등) 4. 기타 성질(열전도율, 연소 등) 5. 비중과 강도, 함수율과 강도, 경도 등
		18. 목재의 건조	1. 건조의 목적	1. 건조의 요소 2. 건조 전 처리 3. 목재의 보존
			2. 천연건조의 방법	1. 자연건조 방법 및 특성
			3. 인공건조의 종류 및 특성	1. 인공건조의 종류 및 특성 ◦ 증기건조, 훈연건조, 전열건조 ◦ 진공건조, 고주파건조, 약품건조 등
		19. 목재질 재료	1. 목재질 재료의 종류 및 특성	1. 합판 2. 집성목재 3. 섬유판 4. 기타 신소재(웨이퍼보드, LVL 등)
			2. 제작과정	1. 무늬목 2. 멜라민 및 기타 표면제 3. 목재의 규격 및 취급단위 4. 재료 산출
		20. 대나무와 등재료	1. 대나무 종류 및 특성	1. 성질, 벌채, 건조, 가공방법 등
			2. 등나무의 종류 및 특성	1. 등나무의 종류 및 특성
		21. 목재의 시험	1. 비중, 함수율, 관계습도, 수축팽창 등	1. 비중 2. 함수율 3. 관계습도 4. 수축팽창 5. 목재의 시험에 관한 일반지식

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		22. 목공예용 도장재료	1. 목재 바탕조정	1. 수지분 제거 2. 갈라짐, 벌레구멍, 틈 메우기 3. 사포질하기 4. 눈메움하기
			2. 도료의 분류 및 안료, 용제, 첨가제 등	1. 유성도료, 합성수지도료, 섬유소계도료, 수성도료, 특수도료 등 2. 무기안료, 유기안료 3. 스테인 등
			3. 목재용 상도도장 재료	1. 상도도장 등
		23. 착색제, 표백제, 연마제, 접착제	1. 목재용 착색제의 종류 및 특성	1. 수성스테인 2. 유성스테인 3. N.G.R 스테인
			2. 목재용 표백제의 종류 및 특성	1. 아염소산타트륨법 2. 과산화수소액법
			3. 목재의 연마제의 종류 및 특성	1. 사포질하기 2. 물연마
			4. 접착제의 종류 및 특성	1. 아교 2. 카세인 접착제 3. 페놀, 요소, 에폭시수지 접착제 4. 초산비닐수지계 접착제 5. 멜라민, 레조르시놀수지 접착제
			5. 못의 종류 및 특성	1. 못 2. 나무못 3. 나사못
		24. 목공예 일반	1. 한국목공예사	1. 삼국 이전의 목칠공예 2. 삼국 시대의 목칠공예 3. 통일 신라의 목칠공예 4. 고려의 목칠공예 5. 조선의 목칠공예 6. 근대 이후의 한국 목공예
			2. 목공예품의 종류 및 특징	1. 목공예와 생활 2. 목공예의 종류 및 특징

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		25. 측정공구 사용법	1. 목공예 측정공구 사용법	1. 측정기구의 종류와 용도 2. 측정기구의 선택과 관리법
		26. 마름질 작업	1. 가공형태별 마름질 기법	1. 자르기 작업 2. 대패질 작업
		27. 톱의 사용법	1. 톱의 종류 및 특징, 표준 사용법	1. 양날톱 2. 등대기톱 3. 쥐꼬리톱 4. 실톱 등
			2. 톱니의 종류와 기능	1. 켜는톱니 2. 자르는톱니 3. 막니
		28. 대패의 사용법	1. 대패의 종류 및 특징, 표준사용방법	1. 대패의 구조와 사용법 2. 대패의 종류와 기능 ◦ 평대패 ◦ 배대패 ◦ 턱대패 ◦ 남경대패, 홈대패 등
		29. 조각도의 사용법	1. 조각도의 종류 및 특징, 표준사용방법	1. 조각칼의 구조와 사용법 2. 조각칼의 종류와 기능 ◦ 삼각칼 ◦ 둥근칼 ◦ 평칼 ◦ 창칼 등
		30. 끌의 사용법	1. 끌류의 종류 및 특징, 표준사용방법	1. 끌의 특징과 사용법 2. 끌의 종류 ◦ 구멍파기용 : 평끌, 홈끌 등 ◦ 다듬질용 : 세모끌, 인두끌 등 ◦ 둥근끌
		31. 기타 목공예용 수공구의 특징, 표준사용방법	1. 기타 수공구 종류와 특징, 표준사용방법	1. 망치, 드라이버, 송곳, 죔쇠 등 2. 기타 목공예용 수공구 표준사용법
		32. 목공예용 전동공구 및 기계 사용법	1. 전동공구의 종류 및 특징, 사용법	1. 휴대용전기톱 2. 휴대용전기대패 3. 휴대용 루터 4. 휴대용 체인톱 등

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			2. 목공예용 기계의 종류 및 특징, 사용법	1. 둥근톱기계 2. 때톱기계 3. 실톱기계 4. 손밀이 대패기계 5. 루터기계 등
		33. 맞춤 및 접합	1. 각종 맞춤방법의 종류 및 특징, 사용법	1. 반턱, 홈, 장부맞춤 2. 연귀, 사개, 주먹장 맞춤 3. 쪽매맞춤 4. 꽂음촉 맞춤 등
			2. 접착제 및 못류에 의한 접합기법	1. 못 2. 나사못 3. 나무못 4. 아교, 카세인 5. 화학접착제 등
		34. 조각	1. 부조기법	1. 음각 2. 양각 3. 투각 4. 상감
			2. 입체조각(환조)기법	1. 입체조각(환조)기법
		35. 끝맺음 작업	1. 사포 작업방법	1. 사포작업
			2. 착색 및 표백작업방법	1. 착색 및 표백작업
			3. 목제품의 도장방법의 종류, 특징, 표준작업방법	1. 목제품의 도장방법의 종류 및 특징 ◦ 붓칠 ◦ 분무기칠(뿜칠) ◦ 솜뭉치칠 등
		36. 안전	1. 목공예 작업 안전	1. 목공예 작업 안전
			2. 일반안전에 관한 사항	1. 전기, 화재, 유해물질, 보호구 등

출제기준(실기)

직무 분야	인쇄․목재․가구․공예		중직무분야	목재․가구․공예	자격 종목		목공예기능사		적용 기간	2016. 1. 1. ∼ 2021. 12. 31.
○직무내용 : 목재 및 목재질 재료와 목공예용 기계․공구를 이용하여 각종 마름질작업, 기본작업, 맞춤작업, 조각기법 등의 작업을 통해 생활 목공예 품을 만드는 작업을 수행 ○수행준거 : 1. 기공구 사용을 할 수 있다. 2. 주어진 도면에 의한 가공을 정확하게 할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		6시간 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
목공예 작업	1. 장비 및 공구준비	1. 수공구 준비하기	1. 수공구대패를 교정하고 날물을 연마할 수 있다. 2. 수공구 끌, 조각칼을 교정하고 날을 연마할 수 있다. 3. 다양한 수공구를 교정하고 준비할 수 있다. 4. 수공구의 상태에 따라 작업에 적합한 상태로 준비할 수 있다.
		2. 가공기계 준비하기	1. 작업도면에 따라 목공예제작에 필요한 목재가공용 기계를 선정할 수 있다. 2. 선정된 기계의 상태를 확인하고 이상 시 조치 할 수 있다. 3. 해당 가공기계 매뉴얼에 따라 목재가공기계를 사용할 수 있다.
	2. 작업관리	1. 세부공정 계획하기	1. 도면을 파악하여 작업의 범위를 분석 할 수 있다. 2. 계약내용 중에 제작 상의 주의사항이 있는지를 조사할 수 있다. 3. 설계도에 따라 산출된 작업량에 의거하여 각 공정별 작업공기를 계획할 수 있다 4. 설계도에 명시된 주요부위의 제작 방법을 해석할 수 있다. 5. 전체 공정표에 따라 전후 작업관계를 고려하여 공정표를 작성할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 작업공정 계획하기	1. 전체공정표에 따라 전후 작업관계를 고려하여 세부공정표를 작성 할 수 있다. 2. 생산품목에 따라 작업공정별 예상 소요시간을 산출할 수 있다. 3. 생산품목의 종류 및 수량에 따라 작업에 투입할 인원을 분석하여 파악할 수 있다.
		3. 작업 이상발생 조치하기	1. 공정상 이상이 방생할 경우 작업공정표를 검토할 수 있다. 2. 작업 공정 이상발생 원인에 따라 보고서를 작성할 수 있다. 3. 작업순서와 작업공정에 오류가 있을 시 작업공정표를 재작성할 수 있다.
	3. 세공작업	1. 성형기계 사용하기	1. 작업내용에 부합하는 날물을 선택하여 루터비트를 안전하게 장착할 수 있다. 2. 루터작업에 필요한 지그를 만들고 안전장치를 설치할 수 있다. 3. 루터를 사용하여 도면의 요구대로 몰딩과 곡선 및 원형가공을 안전하게 할 수 있다. 4. 톱기계의 날을 선택하여 실톱기계에 정확하게 장착할 수 있다. 5. 톱기계를 사용하여 도면의 요구대로 부재를 곡선 또는 직선으로 정확하게 오릴 수 있다. 6 손실톱을 사용하여 도면의 요구대로 부재를 곡선 또는 직선으로 정확하게 오릴 수 있다.
		2. 보링기계 사용하기	1. 작업내용에 부합하는 날물을 선택하여 보링기계에 안전하게 장착할 수 있다. 2. 보링기계를 사용하여 정해진 위치에 정해진 크기와 깊이로 구멍을 안전하게 가공할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 기본작업하기(톱, 대패, 끌작업 등)	1. 목공예 작업을 위한 여러 종류의 톱을 사용할 수 있다. 2. 목공예 작업을 위한 대패를 종류별 사용할 수 있다. 3. 목공예 작업을 위한 종류별 끌을 사용할 수 있다.
		4. 접합가공하기(나무못, 접합제류)	1. 나무못 등을 사용하여 목공예품을 접합가공할 수 있다. 2. 접착제 등을 사용하여 목공예품을 접합가공할 수 있다.
		5. 맞춤가공하기(반턱, 사개연귀, 장부, 꽂음촉, 주먹장맞춤 등)	1. 반턱맞춤으로 목공예품을 제작할 수 있다. 2. 사개맞춤으로 목공예품을 제작할 수 있다. 3. 연귀맞춤으로 목공예품을 제작할 수 있다. 4. 장부맞춤으로 목공예품을 제작할 수 있다. 5. 꽂음촉맞춤으로 목공예품을 제작할 수 있다. 6. 주먹장맞춤으로 목공예품을 제작할 수 있다.
	4. 조각작업	1. 부조하기	1. 작업 내용에 부합된 재료를 절단․ 가공 할 수 있다. 2. 도면에 따라 공구를 선택하여 조각칼을 연마할 수 있다. 3. 주어진 도면에 따라 밑그림을 정확하게 그릴 수 있다. 4. 도면 형상의 선과 면에 따라 조각칼을 선정할 수 있다. 5. 문양에 따라 조각칼을 사용하여 높이와 남김 부분을 조각할 수 있다. 6. 깎아낼 부분을 조각할 수 있다. 7. 도면에 따라 평면상에 있어서의 원근효과를 분석하여 표현 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 투조하기	1. 도면 작업 내용에 따라 부합된 날물을 선택하여 장착할 수 있다. 2. 드릴을 사용하여 조각 하려는 형상의 배경을 정확하게 뚫어낼 수 있다. 3. 도면의 내용에 따라 필요 없는 면을 실톱이나 실톱기계를 사용하여 직선, 곡선을 정확하게 절단할 수 있다. 4. 조각칼을 사용하여 도면의 요구대로 문양의 원근감을 살려 사실감 있게 표현할 수 있다.
		3. 환조하기	1. 도면에 따라 길이, 넓이, 두께를 고려하여 스케치할 수 있다. 2. 도면에 따라 형상에 맞는 조각칼을 선정하여 연마할 수 있다. 3. 도면에 따라 양감, 운동감, 질감을 고려하여 절단 가공할 수 있다. 4. 도면에 따라 조각칼을 사용하여 입체감 있게 조각할 수 있다.
	5. 상감작업	1. 상감재 준비하기	1. 도면에 따라 목재를 구분하여 선택할 수 있다. 2. 도면에 따라 부재를 구분하여 둥근 톱으로 안전하게 절단. 가공할 수 있다. 3. 둥근톱, 손밀이대패를 사용하여 도면의 요구대로 상감부재를 안전하게 절단 가공 할 수 있다. 4. 둥근톱을 사용하여 상감 깊이보다 1mm 더 두껍게 안전하게 가공할 수 있다.
		2. 직선 상감하기	1. 손대패를 사용하여 도면의 요구대로 상감부재를 균일하게 마름질 할 수 있다. 2. 그무개를 사용하여 도면의 치수에 맞게 직선 금긋기를 할 수 있다. 3. 평칼을 사용하여 금 긋기와 홈파기를 정확하게 할 수 있다. 4. 연귀 마구리대를 사용하여 45° 부재를 정확히 대패질할 수 있다. 5. 평칼을 사용하여 상감부재 밑면 모서리를 정확하게 모따기 할 수 있다. 6. 상감할 홈에 접착제를 바르고 상감재 밑면만 들어가게 조립할 수 있다. 7. 평칼, 대패를 사용하여 도면의 요구대로 바탕재 위로 튀어나온 상감재를 정확하게 다듬을 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 곡선 상감하기	1. 도면에 따라 부재를 치수대로 안전하게 마름질 할 수 있다. 2. 도면에 따라 바탕재 위에 먹지를 대고 정확하게 문양을 그릴 수 있다. 3. 도면에 따라 상감재와 바탕재의 나뭇결 방향이 일치하게 구분하여 준비할 수 있다. 4. 실톱 날을 선택하여 실톱대에 정확하게 장착하고 도면의 요구대로 부재를 직선 또는 곡선으로 정확하게 오릴 수 있다. 5. 바탕재 위에 상감재를 놓고 칼금을 사용하여 정확하게 그리고 조각칼을 선택하여 칼금보다 0.5mm 정도 안쪽으로 정확하게 문양을 찍을 수 있다. 6. 도면의 요구에 따라 대패를 사용하여 바탕재와 일치되게 깨끗하게 대패질 할 수 있다.