출제기준(필기)

직무 분야	전기․전자		중직무분야	전기		자격 종목	철도전기신호기능사			적용 기간	2012.01.01～2017.12.31
○ 직무내용 : 전기철도 전력공급 및 철도신호의 안전운행을 위한 전기철도 설비와 철도신호 설비에 대한 조사, 설계, 시공, 감리, 유지보수 등의 업무를 수행하는 직무
필기검정방법		객관식			문제수			60	시험시간			1시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
전기이론, 철도신호일반, 전기철도일반	60	1. 정전기와 콘덴서	1. 전기의 본질	1. 도체와 부도체 2. 단위계
			2. 정전기의 성질 및 특수 현상	1. 정전기 현상 2. 정전기의 특성
			3. 콘덴서	1. 콘덴서의 구조와 원리 2. 콘덴서의 종류 3. 콘덴서의 연결방법과 용량계산법
			4. 전기장과 전위	1. 전기장 2. 전기장의 방향과 세기 3. 전위와 등전위면 4. 평행극판사이의 전기장
		2. 자기의 성질과 전류에 의한 자기장	1. 자석에 의한 자기 현상	1. 영구자석과 전자석 2. 자석의 성질 3. 자기에 관한 쿨롱의 법칙 4. 자기장의 성질
			2. 전류에 의한 자기 현상	1. 전류에 의한 자기장 2. 자기력선의 방향
			3. 자기회로	1. 자기저항 2. 자속밀도
		3. 전자력과 전자유도	1. 전자력	1. 전자력의 방향과 크기
			2. 전자유도	1. 전자기 유도작용 2. 코일의 접속 3. 전자에너지

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 직류회로	1. 전기저항	1. 고유저항 2. 옴의 법칙과 전압강하 3. 저항의 접속 4. 전위의 평형
		5. 교류회로	1. 정현파 교류회로	1. 교류전력 2. RLC직병렬접속
			2. 3상 교류회로	1. 3상 교류의 결선법 2. 평형3상 회로 3. 3상 전력
			3. 비정현파 교류회로	1. 비정현파의 의미 2. 비정현파의 구성
		6. 전류의 열작용과 화학작용	1. 전류의 열작용	1. 전류의 발열작용 2. 전력량과 전력
			2. 전류의 화학작용	1. 전류의 화학작용 2. 전지
		7. 전기철도의 개요	1. 전기철도의 특성 및 구성	1. 전기철도의 정의 2. 전기철도의 구성 3. 전기철도의 효과 4. 전기철도의 발전
			2. 전기철도의 방식	1. 전기철도방식의 종류 및 특성 2. 전기철도방식의 선정조건
			3. 전기철도 관련 시스템	1. 선로
			4. 전기철도의 분류	1. 전기방식에 의한 분류 2. 전기차 형태에 의한 분류 3. 운전속도에 의한 분류 4. 수송목적에 의한 분류
		8. 전철 수, 변전설비	1. 수전설비	1. 가공선로 2. 지중선로

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			2. 변전설비	1. 변전소 부하의 특성 2. 급전방식 및 급전계통의 구성 3. 변전소의 종류(직류, 교류) 4. 변전소의 배치 5. 변전소의 설비기기 6. 변전소의 감시제어
		9. 전차선로	1. 전차선로의 구성 및 방식	1. 전차선로의 구조 및 원리 2. 전차선로의 가선방식 3. 전차선로의 조가방식 4. 전차선로의 특성
			2. 가공전차선로	1. 진동방지, 곡선당김 장치 2. 건널선장치 3. 구분장치 4. 인류장치 5. 장력조정장치 6. 흐름방지장치 7. 기타 전차선로 관련 장치
			3. 강체전차선로	1. 강체전차선로의 구성 및 특성 2. 직류강체전차선로 설비 3. 교류강체전차선로 설비
			4. 제3궤조식	1. 제3궤조의 구성 및 특성 2. 제3궤조 설비
		10. 전기차	1. 전원방식	1. 직류전기차 2. 교류전기차 3. 직/교 겸용차
			2. 구동방식	1. 집전장치 2. 전력변환장치 3. 구동장치 4. 고효율 저공해 기술
			3. 동력방식	1. 집중방식 2. 분산방식

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			4. 전기차의 운전	1. 운전속도 2. 열차저항 3. 견인력 4. 전기차의 특성곡선 5. 운전선도 6. 지능형 교통, 물류기술
		11. 전기철도의 제 특성 및 제 영향	1. 전기철도의 제 특성	1. 전기적 특성 2. 기계적 특성
			2. 전기철도의 제 영향	1. 팬터그래프와 전차선의 상호작용 2. 전압강하 3. 전류용량 및 온도상승 4. 순환전류의 발생, 영향 및 그 대책 5. 귀선로 및 궤도의 전류와 전압 6. 전식 및 전식 방지 7. 전자유도 및 유도방지
		12. 계통 보호 방식 및 설비	1. 계통 보호방식	1. 보호선 2. 가공지선 3. 보호장치 4. 보안기
			2. 계통 보호설비	1. 피뢰기 및 피뢰설비 2. 계전보호방식 및 설비 3. 구조물 상호간의 이격 4. 기타 건축물과의 이격
		13. 전기철도 구조물의 개요	1. 구조물의 종류 및 특성	1. 구조물의 정의 2. 전철 구조물의 종류 3. 전철 구조물의 특성
			2. 구조물에 미치는 기상의 영향	1. 기온 2. 바람 3. 눈 4. 유해성 물질 모니터링 및 환경정화기술
			3. 하중의 종별 및 적용	1. 하중의 종류 2. 하중의 적용 3. 수평, 수직하중

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			4. 구조물의 재료	1. 구조용 강재 2. 강재의 단면형상과 표시방법
		14. 힘과 구조물	1. 힘과 모멘트	1. 힘의 표시방법과 힘의 3요소 2. 힘의 모멘트 3. 우력과 우력 모멘트
			2. 힘의 합성과 분해	1. 한 점에 작용하는 두 힘의 합성과 분해 2. 한 점에 작용하는 여러 힘의 합성과 분해 3. 동일점에 작용하지 않는 여러 힘의 합성과 분해 4. 작용선이 평행한 힘의 합성
			3. 힘의 평형	1. 힘의 평형조건 2. 여러 힘이 동일점에 작용할 경우의 힘의 평행 3. 여러 힘이 동일점에 작용하지 않을 경우의 힘의 평행
		15. 응력도와 변형도	1. 응력과 응력도	1. 응력의 종류 2. 응력 산정법
			2. 변형과 변형도	1. 변형률의 종류 2. 응력도와 변형도의 관계
			3. 탄성과 탄성계수	1. 영계수 2. 횡 탄성계수 3. 체적 탄성계수 4. 프와송 비
		16. 부재단면의 성질	1. 단면 1차모멘트와 도심(圖心)	1. 단면 1차 모멘트 2. 도심
			2. 단면 2차모멘트와 단면계수	1. 단면 2차 모멘트 2. 단면 2차 반지름 3. 단면계수
			3. 단면 2차극모멘트와 단면 상승 모멘트	1. 단면 2차 극 모멘트 2. 단면 상승 모멘트

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		17. 전기철도 구조물 설비	1. 지지물	1. 지지물의 적용기준 2. 전철주 3. 전철주 기초
			2. 철(강)구조물	1. 빔(Beam) 2. 완금(腕金) 3. 하수강, 평행틀
			3. 안전 및 보호 구조물	1. 지선 2. 지주 3. 보호망 4. 보호선 5. 애자
			4. 구조물의 부식방지	1. 아연도금의 적용구분 2. 부식 3. 이종금속의 접속
		18. 신호기	1. 신호기의 구조 및 원리	1. 상치신호기 및 임시신호기 2. 장내신호기 및 출발신호기 3. 폐색신호기 및 유도신호기 4. 입환신호기 및 엄호신호기 5. 원방신호기 및 중계신호기 6. 통과신호기 및 입환신호중계기
		19. 보호기기	1. 자동전압조정기의 구조 및 원리	1. 자동전압조정기의 기능 2. 허용 주파수 변동범위
			2. 차단기의 구조 및 원리	1. 차단기의 차단성능 특성
			3. 계측 및 검지장치	1. 장애물검지장치의 구조 및 작동원리 2. 레일온도검지장치의 구조 및 작동원리 3. 차량온도검지장치의 구조 및 작동원리 4. 기상 검지장치 및 작동원리 5. 끌림검지장치 등의 구조 및 작동원리

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		20. 궤도회로	1. 궤도회로의 목적	1. 궤도회로의 원리 2. 궤도회로의 구조
			2. 궤도회로의 종류 및 특성	1. 직류․교류 궤도회로 2. 고전압임펄스 궤도회로 3. AF 궤도회로
			3. 궤도회로의 분류	1. 전원에 의한 분류 2. 개전로식과 폐전로식 3. 절연의 유무에 의한 분류 4. 직렬법, 병렬법, 직․병렬법
			4. 궤도회로의 구성	1. 전원장치 2. 한류장치 3. 쟘바류의 종류 4. 궤도계전기의 특징
			5. 구성 방법 및 유지보수	1. 단락감도 2. 누설저항 3. 절연위치 선정 4. 궤도회로 위치별 측정방법
		21. 연동장치	1. 연동장치의 종류	1. 기계연동장치 2. 전기연동장치 3. 전자연동장치
			2. 연동장치의 특징	1. 연동장치별 사용목적 및 특장점 2. 전기쇄정의 종류 3. 연쇄와 연동의 개념 4. 연동시험의 방법
		22. 폐색장치	1. 폐색장치의 목적	1. 폐색장치의 의의 2. 운전시격 3. 선로용량
			2. 폐색장치의 종류	1. 통표폐색장치 2. 연동폐색장치 3. 자동폐색장치(단선․복선) 4. 차내폐색장치
			3. 폐색신호기	1. 폐색신호기 설치위치 2. 폐색분할방식

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		23. 선로전환 장치	1. 분기기	1. 대향, 배향, 크로싱번호 2. 정위와 반위의 결정 3. 분기기의 종류
			2. 선로전환기	1. 선로전환기의 종류 2. 전기 선로전환기의 구조 3. 전기 선로전환기의 특성 4. 전기 선로전환기의 유지보수
		24. 열차간격 제어설비	1. 열차자동정지장치(A.T.S)	1. A.T.S의 작동원리 2. 공진주파수와 제한속도 3. 지상자 설치위치
			2. 열차자동제어장치(A.T.C)	1. 차상신호의 필요성 2. A.T.C 장치의 구조 3. 지상신호와 차상신호의 비교
			3. 열차자동운전장치(A.T.O) 및 M.B.S 등 기타 제어설비	1. 열차간격제어설비의 종류 2. 열차간격제어설비의 개념
		25. 열차집중 제어장치	1. 열차집중제어장치(C.T.C)	1. 제어방식의 원리 2. 부호변환검출기 3. 주파수분할방식 및 시분할방식
			2. 신호원격제어장치(R.C)	1. 신호원격제어장치의 구조 및 원리
		26. 기타 신호설비	1. 건널목 보안장치	1. 건널목 보안장치의 종류 2. 점제어와 연속제어 3. 경보시간과 경보제어거리 산출
			2. 안전설비	1. 지장물 검지장치 2. 낙석검지장치 3. 지진경보장치 4. 여객자동안내장치

출제기준(실기)

직무 분야	전기․전자		중직무분야	전기	자격 종목		철도전기신호기능사		적용 기간	2012.01.01～2017.12.31
○ 직무내용 : 전기철도 전력공급 및 철도신호의 안전운행을 위한 전기철도 설비와 철도신호 설비에 대한 조사, 설계, 시공, 감리, 유지보수 등의 업무를 수행하는 직무 ○ 수행준거 : 1. 전기철도에 관련된 전기설비의 작업을 할 수 있다. 2. 전기철도에 관련된 제반 설비의 계측 및 시험작업을 할 수 있다. 3. 신호보안설비의 설치, 유지, 보수를 할 수 있다. 4. 전체적인 작업공정을 관리, 수행할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		2시간 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
전기철도작업 및 철도신호실무	1. 작업종류 및 공구	1. 작업종류 분류하기	1. 작업종류를 분류할 수 있다. 2. 작업준비를 할 수 있다
		2. 각종 공구의 선정과 사용하기	1. 공구를 능숙하게 선정 및 사용할 수 있다. 2. 기자재를 능숙하게 활용할 수 있다. 3. 장치류를 능숙하게 사용할 수 있다.
	2. 제반설비의 계측과 시험	1. 설비기기 사용하기	1. 전압조정기를 능숙하게 사용할 수 있다. 2. 직류전원장치를 능숙하게 사용할 수 있다. 3. 장선기를 능숙하게 사용할 수 있다.
		2. 전기계기 사용하기	1. 회로시험기를 능숙하게 사용할 수 있다. 2. 절연저항계를 능숙하게 사용할 수 있다. 3. 전류계를 능숙하게 사용할 수 있다. 4. 전압계를 능숙하게 사용할 수 있다. 5. 접지저항계를 능숙하게 사용할 수 있다.
		3. 측정기기 사용하기	1. 와이어게이지를 능숙하게 사용할 수 있다. 2. 마이크로미터를 능숙하게 사용할 수 있다. 3. 오실로스코프를 능숙하게 사용할 수 있다.
		4. 계측기 활용하기	1. 접지저항을 측정할 수 있다. 2. 절연저항을 측정할 수 있다. 3. 전압, 전류측정을 할 수 있다.
		5. 기타 전기설비기기 사용하기	1. 전기설비기기를 능숙하게 사용할 수 있다. 2. 각종 계측장치를 능숙하게 사용할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	3. 신호기기 사용	1. 신호기기 사용하기	1. 신호기장치, 연동장치, 선로 전환기장치, 폐색장치, 궤도회로장치, 건널목보안장치 등 신호설비에 사용되는 기기를 능숙하게 사용할 수 있다.
	4. 신호보안장치 검사 및 수리	1. 검사 및 수리하기	1. 해당 설비의 전기적, 전자적, 기계적 외형도를 활용하여 외관을 검사하고 이상 유무를 확인할 수 있다. 2. 해당 설비의 규격을 기초로 시험 및 검사절차서에 따라 설비의 이상 유무를 확인할 수 있다. 3. 시스템 계통을 분석하고 연동 장치와 연계하여 작동상태를 검사하고 이상 유무를 파악할 수 있다. 4. 검사결과 나타난 이상현상을 토대로 수리에 필요한 자료, 수리부품, 공구 및 측정기기, 소모품 등을 파악할 수 있다. 5. 보수계획을 기초로 작업 안전 관리수칙에 따라 안전을 고려한 작업계획을 수립할 수 있다.
	5. 안전관리	1. 작업의 안전성 확보하기	1. 설치된 설비를 현장 확인하여 설치상태가 설계도서와 일치하는지를 판단할 수 있다. 2. 복장, 작업장 준수사항, 안전장구, 장비 및 공구의 사용법, 장비 및 공구의 조립기술, 장비 및 공구의 안전수칙, 관리방법 등을 숙지하고 이행할 수 있다.