출제기준(필기)

직무 분야	건설	중직무분야	건축		자격 종목	건축시공기술사		적용 기간		2023.1.1.～2026.12.31
○ 직무내용 : 건축시공분야에 관한 고도의 전문지식과 실무경험에 입각한 계획, 연구, 설계, 분석, 시험, 운영, 시공, 평가 또는 이에 관한 지도, 건설사업관리 등의 기술업무를 수행하는 직무이다.
검정방법				단답형/주관식 논문형			시험시간		400분(1교시 당 100분)

필기 과목명	주요항목	세부항목
건축시공, 공정관리 및 적산에 관한 사항	1. 건설공사관리 (건설시공관리/건설지원)	1. 건축공사(공종별) 계획수립 2. 건설공정관리 - Tact화 공정관리, EVMS, 공기단축기법(MCX, Cost Slope), 자원관리 등 - 공정표의 종류와 특징/사용법 : PDM, LOB, 공정관리 프로그램 - 공정계획 등 3. 건설품질관리 - 현장품질관리, T.Q.M, 품질관리의 7가지 도구, 품질시험, 품질비용 등 4. 건설환경관리 - 친환경 건축물, 에너지 절감방안 및 대책 등 - 실내 공기질 개선 방안, V.O.C, Bake Out 등 5. 건설원가관리 - 건설VE, L.C.C, MBO(Management By Objective)기법 등 - 원가계획, 적산, 견적, 실행예산 등 - 원가통제, 원가회계 등 6. 건설안전관리 - 안전사고의 예방대책, 유해위험방지 계획 및 안전관리계획, 안전관리비 등 7. 건설공무 - 현장 개설, 실행예산, 설계도서 검토, 인허가 업무, 발주처 업무, 민원관리, 건설행정 일반 등 8. 유지관리 - 유지관리 기본계획, 시설물 점검, 보수보강, 시설물 정보관리, 내구연한 평가 등 9. CM의 업무 - CM제도의 단계별 업무내용, 필요성, 현황, 발전방안 등 10. 기타 건설공사관리 등에 관한 사항
	2. 가설공사(비계시공 등)	1. 비계시공 - 비계의 역할 및 종류 - 비계설치 기준 및 방법 등 2. 가설공사계획 및 시공 - 가설공사의 일반사항, 가설공사항목, 안전, 양중계획, 건축물 보양, 가설기자재, 가설장비 등
	3. 토공사/기초공사	1. 토공사/흙막이공사 ① 지반조사의 종류와 방법 - 토질시험, 표준관입시험, 토질주상도, 재하시험의 종류/특징 등 ② 지반개량공법의 종류와 방법 - 압밀공법, 치환공법, 탈수공법, 동치환공법, 진공다짐공법, Sand Pile공법, 약액주입공법, 동다짐공법 등 ③ 토공사의 종류 및 공법 - Open cut, Island cut, Earth anchor, H-pile, Sheet pile 등 ④ 흙막이 안정성 확보대책 - 차수 및 배수공법, 침하 및 붕괴방지대책 등 - 근접시공시 주의사항, 지하수위에 따른 검토사항 등 ⑤ 토공사의 신공법, 계측관리 등 2. 지정 및 기초공사 ① 지정(직접지정, 말뚝지정) ② 기초공사의 종류 및 공법 - Mat기초, 독립기초, 복합기초, Pile기초 등 ③ 기성 Con'c Pile공법 - 박기공법의 종류(타격, 진동, 압입, Pre-boring 공법 등) - 이음공법의 종류(용접, 장부식, 충전식, 볼트식 이음 등) - 지지력 판정법, 시공시 유의사항(두부파손 등) ④ 현장타설 Con'c Pile공법 - 공법의 종류 : 굴착공법(Earth Drill, RCD, Benoto), Prepacked Con'c Pile공법(CIP, PIP, MIP), 관입공법 등 ⑤ 무소음/무진동공법, 부동침하, 부력방지대책 등 ⑥ 시험 및 검사, 기초공사의 신공법 등
	4. 철근콘크리트 (철근공사/콘크리트공사/거푸집공사)/PC공사	1. 철근콘크리트공사(철근콘크리트의 일반적인 성질, 구조 및 특징) ① 철근공사 - 철근의 가공, 이음, 정착, 조립, 피복두께 등 - 철근선조립공법, 용접철망 등 - 철근공사의 문제점 및 개선방안 등 ② 콘크리트공사 - 콘크리트 재료(시멘트, 골재, 혼화재료 등의 종류 및 특성 등) - 콘크리트 배합설계(설계기준강도, 물시멘트비, 슬럼프값, 굵은골재최대치수, 잔골재율 등) - 콘크리트 시공(콘크리트 타설방법 및 공법별 특성, 콘크리트 이어치기 종류 및 원칙, 기능, 콘크리트 압송공법, 콘크리트 다짐, 양생 등) - 콘크리트의 품질관리시험(압축강도, 공기량시험, 비파괴시험 등) - 콘크리트 구조물의 균열(열화포함)원인과 대책, 보수보강공법 등 - 콘크리트 종류별 특징 (한중, 서중, Mass, 경량, 고강도, 섬유보강, 진공배수, 노출, 수중, 유동화, 수밀, 스마트, 팽창콘크리트, 특수/고성능 콘크리트 등) - 부위별 시공/ 시험 및 검사 등 - 콘크리트 균열/ 보수, 보강 등 ③ 거푸집공사 - 거푸집의 종류 및 특성[일반 Form, 대형Form(Gang form, Climbing form, Table form, Sliding form, Waffle Form, ACS form, Half slab 등)] - 대형 System 거푸집공법의 종류 및 특징 - 거푸집 및 동바리 존치기간/해체, 콘크리트head와 측압 등 - 동바리(받침기둥) 바꾸어 세우기 2. PC공사 ① PC공법의 종류 및 특성 - Half PC공법, ALL PC공법 등 - Double Tee Slab, Multi Tee Slab PC공법 등 ② PC공사의 현장시공과 유의사항 등
	5. 철골공사(강구조물시공)/철골철근콘크리트공사	1. 철골공사(강구조물 시공) ① 철골공사 공장제작/현장시공 Flow - 철골공작도, 철골세우기 공사, 주각부 시공법 등 ② 철골 부재 접합공법의 종류 - bolt, rivet, 고장력 bolt, 용접 등 ③ 철골 용접부 검사방법, 결함과 방지대책 등 ④ 철골공사의 도장(표면처리, 내화도장, 내화피복 등) ⑤ 합성철골보의 종류 ⑥ 철골부속공사(Deck plate, CFT공법, 철골계단 등) 2. 철골철근콘크리트공사 - 기둥의 부등축소(Column shortening), 콘크리트 채움강관(C.F.T) 등 3. 경량철골공사
	6. 마감공사 (방수/조적/미장/도장/타일/목/석/단열/지붕/커튼월/창호공사 등)	1. 방수공사 및 방습공사(시멘트 액체, 도막, 복합, 시트, 침투성 , 옥상녹화, 방습, 실링공사 등의 공법의 특성, 부위별 방수, 요구 성능 등) 2. 조적공사(벽돌, 블록, ALC블록, 유리블록 등의 백화현상, 균열의 원인 등) 3. 미장공사(시멘트모르타르, 바닥강화재, 셀프 레벨링, 제치장, 백화현상 등의 공법별 특성, 하자유형 등) 4. 도장공사(수성․유성 페인트, 은분페인트, 에나멜 도장, 본타일, 방균 페인트공사 등의 도료의 종류별 특성, 하자유형 등) 5. 타일공사(외벽/내벽타일, 시공법의 종류별 특성, 하자요인 등) 6. 목공사(방부처리, 목조뼈대, 지붕틀, 창문틀, 계단 및 난간, 목조천장, 주방가구공사 등) 7. 석 공사(화강석, 대리석, 인조석공사 등의 가공ㆍ결함의 원인 및 대책, 시공법의 특성 등) 8. 단열 및 방․내화공사(단열, 결로, 내화충진, 내화피복공사 등의 종류, 특징 등) 9. 커튼월공사(커튼월의 종류, 공법의 종류 및 특성, Fastener의 종류, 누수 및 결로, 층간변위, 시험, 실링 등) 10. 창호공사(철재Door, 목재Door, 강화유리Door, 셔터, 알루미늄창호, PVC 창호, 하드웨어 등의 특징, 하자요인 등) 11. 유리공사(복층유리, 강화/배강도유리, 열선반사/흡수유리, Low-E, 접합유리/망입유리, 방화유리 등의 유리요구성능, SSG공법, DPG 공법 등의 유리선정기준 및 열파손방지, 하자요인 등) 12. 지붕공사(금속재 잇기, 기와, 아스팔트싱글 공사 등의 특징 등) 13. 수장 및 기타공사(온돌, 바닥, 벽, 천장, Dry wall, 이중바닥재, 도배, 실내소음, 스페이스 프레임, X-차폐공사, 금속공사, 화장실, 주차장 등의 종류별 특성 및 요구 성능, 공법종류 등)
	7. 입찰, 계약제도	1. 공사발주방식 및 계약제도의 종류 및 특성 - Turn Key, BTL, BTO, 성능 발주, 민자사업, PF사업 등 - 물가변동, 실적공사비, 입찰제도, 새로운 법규에 의한 입찰/계약제도 등
	8. 기타 일반사항	1. 공사관리체계의 정보화 - EC화, IBS, CIC, 건설CALS, PMIS, 웹기반공사관리시스템, BIM 등 2. 건설산업의 환경변화에 따른 대응방안[로봇(Robot)시공, 복합화공법, 신기술 적용 및 대책, 관련 법규 사항, 시사성 issue 등) 3. 리모델링공사(내구연한분석, 보수ㆍ보강공법, 시공상 문제점 및 대책 등) 4. 초고층공사(양중계획, 코아선행공법, 수직도관리, Out rigger system, 구조형태, 굴뚝효과방지, 대피공간 등의 시공상 문제점 및 대책 등) 5. 해체 및 재활용공사(해체, 해체폐기물의 처리 및 재활용 등의 공법종류 등)
	9. 건축시공 법규 및 신기술 적용	1. 건축시공 관련 법규 및 표준 적용 2. 건축시공 신기술 적용

출제기준(면접)

직무 분야	건설	중직무분야	건축		자격 종목	건축시공기술사		적용 기간		2023.1.1.～2026.12.31
○ 직무내용 : 건축시공분야에 관한 고도의 전문지식과 실무경험에 입각한 계획, 연구, 설계, 분석, 시험, 운영, 시공, 평가 또는 이에 관한 지도, 건설사업관리 등의 기술업무를 수행하는 직무이다.
검정방법				구술형 면접시험			시험시간		15〜30분 내외

면접항목	주요항목	세부항목
건축시공, 공정관리 및 적산에 관한 사항	1. 건설공사관리 (건설시공관리/건설지원)	1. 건축공사(공종별) 계획수립 2. 건설공정관리 - Tact화 공정관리, EVMS, 공기단축기법(MCX, Cost Slope), 자원관리 등 - 공정표의 종류와 특징/사용법 : PDM, LOB, 공정관리 프로그램 - 공정계획 등 3. 건설품질관리 - 현장품질관리, T.Q.M, 품질관리의 7가지 도구, 품질시험, 품질비용 등 4. 건설환경관리 - 친환경 건축물, 에너지 절감방안 및 대책 등 - 실내 공기질 개선 방안, V.O.C, Bake Out 등 5. 건설원가관리 - 건설VE, L.C.C, MBO(Management By Objective)기법 등 - 원가계획, 적산, 견적, 실행예산 등 - 원가통제, 원가회계 등 6. 건설안전관리 - 안전사고의 예방대책, 유해위험방지 계획 및 안전관리계획, 안전관리비 등 7. 건설공무 - 현장 개설, 실행예산, 설계도서 검토, 인허가 업무, 발주처 업무, 민원관리, 건설행정 일반 등 8. 유지관리 - 유지관리 기본계획, 시설물 점검, 보수보강, 시설물 정보관리, 내구연한 평가 등 9. CM의 업무 - CM제도의 단계별 업무내용, 필요성, 현황, 발전방안 등 10. 기타 건설공사관리 등에 관한 사항
	2. 가설공사(비계시공 등)	1. 비계시공 - 비계의 역할 및 종류 - 비계설치 기준 및 방법 등 2. 가설공사계획 및 시공 - 가설공사의 일반사항, 가설공사항목, 안전, 양중계획, 건축물 보양, 가설기자재, 가설장비 등
	3. 토공사/기초공사	1. 토공사/흙막이공사 ① 지반조사의 종류와 방법 - 토질시험, 표준관입시험, 토질주상도, 재하시험의 종류/특징 등 ② 지반개량공법의 종류와 방법 - 압밀공법, 치환공법, 탈수공법, 동치환공법, 진공다짐공법, Sand Pile공법, 약액주입공법, 동다짐공법 등 ③ 토공사의 종류 및 공법 - Open cut, Island cut, Earth anchor, H-pile, Sheet pile 등 ④ 흙막이 안정성 확보대책 - 차수 및 배수공법, 침하 및 붕괴방지대책 등 - 근접시공시 주의사항, 지하수위에 따른 검토사항 등 ⑤ 토공사의 신공법, 계측관리 등 2. 지정 및 기초공사 ① 지정(직접지정, 말뚝지정) ② 기초공사의 종류 및 공법 - Mat기초, 독립기초, 복합기초, Pile기초 등 ③ 기성 Con'c Pile공법 - 박기공법의 종류(타격, 진동, 압입, Pre-boring 공법 등) - 이음공법의 종류(용접, 장부식, 충전식, 볼트식 이음 등) - 지지력 판정법, 시공시 유의사항(두부파손 등) ④ 현장타설 Con'c Pile공법 - 공법의 종류 : 굴착공법(Earth Drill, RCD, Benoto), Prepacked Con'c Pile공법(CIP, PIP, MIP), 관입공법 등 ⑤ 무소음/무진동공법, 부동침하, 부력방지대책 등 ⑥ 시험 및 검사, 기초공사의 신공법 등
	4. 철근콘크리트 (철근공사/콘크리트공사/거푸집공사)/PC공사	1. 철근콘크리트공사(철근콘크리트의 일반적인 성질, 구조 및 특징) ① 철근공사 - 철근의 가공, 이음, 정착, 조립, 피복두께 등 - 철근선조립공법, 용접철망 등 - 철근공사의 문제점 및 개선방안 등 ② 콘크리트공사 - 콘크리트 재료(시멘트, 골재, 혼화재료 등의 종류 및 특성 등) - 콘크리트 배합설계(설계기준강도, 물시멘트비, 슬럼프값, 굵은골재최대치수, 잔골재율 등) - 콘크리트 시공(콘크리트 타설방법 및 공법별 특성, 콘크리트 이어치기 종류 및 원칙, 기능, 콘크리트 압송공법, 콘크리트 다짐, 양생 등) - 콘크리트의 품질관리시험(압축강도, 공기량시험, 비파괴시험 등) - 콘크리트 구조물의 균열(열화포함)원인과 대책, 보수보강공법 등 - 콘크리트 종류별 특징 (한중, 서중, Mass, 경량, 고강도, 섬유보강, 진공배수, 노출, 수중, 유동화, 수밀, 스마트, 팽창콘크리트, 특수/고성능 콘크리트 등) - 부위별 시공/ 시험 및 검사 등 - 콘크리트 균열/ 보수, 보강 등 ③ 거푸집공사 - 거푸집의 종류 및 특성[일반 Form, 대형Form(Gang form, Climbing form, Table form, Sliding form, Waffle Form, ACS form, Half slab 등)] - 대형 System 거푸집공법의 종류 및 특징 - 거푸집 및 동바리 존치기간/해체, 콘크리트head와 측압 등 - 동바리(받침기둥) 바꾸어 세우기 2. PC공사 ① PC공법의 종류 및 특성 - Half PC공법, ALL PC공법 등 - Double Tee Slab, Multi Tee Slab PC공법 등 ② PC공사의 현장시공과 유의사항 등
	5. 철골공사(강구조물시공)/철골철근콘크리트공사	1. 철골공사(강구조물 시공) ① 철골공사 공장제작/현장시공 Flow - 철골공작도, 철골세우기 공사, 주각부 시공법 등 ② 철골 부재 접합공법의 종류 - bolt, rivet, 고장력 bolt, 용접 등 ③ 철골 용접부 검사방법, 결함과 방지대책 등 ④ 철골공사의 도장(표면처리, 내화도장, 내화피복 등) ⑤ 합성철골보의 종류 ⑥ 철골부속공사(Deck plate, CFT공법, 철골계단 등) 2. 철골철근콘크리트공사 - 기둥의 부등축소(Column shortening), 콘크리트 채움강관(C.F.T) 등 3. 경량철골공사
	6. 마감공사 (방수/조적/미장/도장/타일/목/석/단열/지붕/커튼월/창호공사 등)	1. 방수공사 및 방습공사(시멘트 액체, 도막, 복합, 시트, 침투성 , 옥상녹화, 방습, 실링공사 등의 공법의 특성, 부위별 방수, 요구 성능 등) 2. 조적공사(벽돌, 블록, ALC블록, 유리블록 등의 백화현상, 균열의 원인 등) 3. 미장공사(시멘트모르타르, 바닥강화재, 셀프 레벨링, 제치장, 백화현상 등의 공법별 특성, 하자유형 등) 4. 도장공사(수성․유성 페인트, 은분페인트, 에나멜 도장, 본타일, 방균 페인트공사 등의 도료의 종류별 특성, 하자유형 등) 5. 타일공사(외벽/내벽타일, 시공법의 종류별 특성, 하자요인 등) 6. 목공사(방부처리, 목조뼈대, 지붕틀, 창문틀, 계단 및 난간, 목조천장, 주방가구공사 등) 7. 석 공사(화강석, 대리석, 인조석공사 등의 가공ㆍ결함의 원인 및 대책, 시공법의 특성 등) 8. 단열 및 방․내화공사(단열, 결로, 내화충진, 내화피복공사 등의 종류, 특징 등) 9. 커튼월공사(커튼월의 종류, 공법의 종류 및 특성, Fastener의 종류, 누수 및 결로, 층간변위, 시험, 실링 등) 10. 창호공사(철재Door, 목재Door, 강화유리Door, 셔터, 알루미늄창호, PVC 창호, 하드웨어 등의 특징, 하자요인 등) 11. 유리공사(복층유리, 강화/배강도유리, 열선반사/흡수유리, Low-E, 접합유리/망입유리, 방화유리 등의 유리요구성능, SSG공법, DPG 공법 등의 유리선정기준 및 열파손방지, 하자요인 등) 12. 지붕공사(금속재 잇기, 기와, 아스팔트싱글 공사 등의 특징 등) 13. 수장 및 기타공사(온돌, 바닥, 벽, 천장, Dry wall, 이중바닥재, 도배, 실내소음, 스페이스 프레임, X-차폐공사, 금속공사, 화장실, 주차장 등의 종류별 특성 및 요구 성능, 공법종류 등)
	7. 입찰, 계약제도	1. 공사발주방식 및 계약제도의 종류 및 특성 - Turn Key, BTL, BTO, 성능 발주, 민자사업, PF사업 등 - 물가변동, 실적공사비, 입찰제도, 새로운 법규에 의한 입찰/계약제도 등
	8. 기타 일반사항	1. 공사관리체계의 정보화 - EC화, IBS, CIC, 건설CALS, PMIS, 웹기반공사관리시스템, BIM 등 2. 건설산업의 환경변화에 따른 대응방안[로봇(Robot)시공, 복합화공법, 신기술 적용 및 대책, 관련 법규 사항, 시사성 issue 등) 3. 리모델링공사(내구연한분석, 보수ㆍ보강공법, 시공상 문제점 및 대책 등) 4. 초고층공사(양중계획, 코아선행공법, 수직도관리, Out rigger system, 구조형태, 굴뚝효과방지, 대피공간 등의 시공상 문제점 및 대책 등) 5. 해체 및 재활용공사(해체, 해체폐기물의 처리 및 재활용 등의 공법종류 등)
	9. 건축시공 법규 및 신기술 적용	1. 건축시공 관련 법규 및 표준 적용 2. 건축시공 신기술 적용
품위 및 자질	10. 기술사로서 품위 및 자질	1. 기술사가 갖추어야 할 주된 자질, 사명감, 인성 2. 기술사 자기개발 과제